도내 숙박업소 환경개선 사업

훼이스타올 및 발매트 제작 사양서

1. 제작수량 : 일반 훼이스타올 3개, 발매트 1개(1Set) 기준 3,000Set

2. 규격 및 원단

구분	규격(cm)	원단
훼이스타올	40*80	- 면100% 150g, 코마사(Combed Yarn)30수 연사 - 색상 : 흰색(Snow White)
발매트	42*65	- 면100% 300g, 코마사(Combed Yarn)16수 연사 - 색상 : 회색(Grey)

3. 제작 유의사항:

1) 제주특별자치도 로고가 명확히 드러나도록 직조한다.

2) 임의로 로고의 크기나 위치를 변경할 수 없다.

3) 콤바인공정(불순물제거)을 거친 정제면사용(섬유1+8/16 Inch 이상)   4) 가장자리 마감 시 재봉실이 뜯기거나 풀어짐이 없도록 한다.

4. 글자 및 로고 규격

※ 타올 및 발매트 재질에 로고(Jeju) 음각처리 제작(로고 음각처리)

- 로고 내용 및 사이즈 훼이스타올, 발매트 예시(2p) 참고

(훼이스타올 예시 : 단위cm)

(발매트 예시 : 단위cm)

포 장 및 박 스  사 양 서

▶정 면/측 면 (총4면)

판매불가

도내 숙박업소 환경개선 사업

타올 및 발매트 제작

ea

2014.  .

제주관광공사 경쟁력강화처

1. 수량을 측정하여 적어 넣어야 하며, 박스의 크기는 정확하게 맞추어 주시기 바랍니다.

2. 판매 불가를 꼭 명시해야 한다.

3. 1 BOX 당 일반 훼이스타올, 발매트 20Set(여유공간 포함) 기준으로 제작한다. (※ 1Set : 훼이스타올 3개, 발매트 1개)

4. 타월을 박스에 넣기 전에 비닐로 포장하여 습기나 오염을 방지토록 한다.

5. 공사에서 제공한 수량에 맞춰 포장하며, 납품은 기준 납품처로 해야한다.

6. 눈, 비오는 날은 입고할 수 없습니다.