과 업 지 시 서

사 업 명	제주관광정보 제공사이트 서버 가상화시스템 구축
주관기관	제주관광공사

2015. 11

소속	제주관광공사 기획전략처
담당자	총 괄	강영환	TEL: 064-740-6950	yhkang@ijto.or.kr
	담 당	홍성주	TEL: 064-740-6954	hsj1223@ijto.or.kr

	목 차
Ⅰ. 일반조건 1. 사업개요 1 2. 사업목적 1 3. 사업범위 1 4. 목표시스템구성도 2 5. 입찰개요 2 6. 수행내용 3 7. 규격 3 8. 납품및설치장소 3 9. 납품및설치기한 3 10. 무상하자보수기간 3 Ⅱ. 특수조건 1. 적용범위 4 2. 계약의 이행 4 3. 납품 및 설치 4 4. 검사 5 5. 지적재산권에 관한사항 6 6. 책임과 의무 6 7. 보고서 제출 7 8. 품질 8 9. 시험운영과 안정화 8 10. 하자담보 책임 9 11. 점검 및 장애복구 9 12. 교육훈련 및 기술지원 9 13. 보안통제에 관한 사항 10 14. 인력관리 10 15. 지체상금 11 16. 감독 및 보고 11 17. 기타사항 11 [붙임] 1. 장비 세부규격서 12 2. 자료삭제 확약서 16 3. 사업종료 비밀유지서약서 17 4. 누출금지 정보목록 18

Ⅰ		일반조건

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 제주관광정보 제공사이트 서버 가상화시스템 구축

나. 사업기간 : 계약일로부터 ‘15.12.29일까지

다. 주관기관 : 제주관광공사

라. 주관부서 : 기획전략처 정보화

마. 사업금액 : 금170,000,000원(부가세포함)

2. 목  적

가. 제주 관광제공시스템 이전 구축과 함께 운영의 안정성을 위한 서버의 이중화 구성과, 효율적인 서버 자원 활용을 위하여 가상화 구성이 필요함

나. 웹서버, DB 서버, 개발서버 등 다양한 서버를 이중화된 가상 환경에서 구축하여 향후 시스템 추가 구축에도 도입비용의 추가 없이 서버를 구축하여 운영할 수 있음

3. 적용범위

가. 가상화용 서버 및 스토리지 구축

나. 가상화 환경 구성 및 OS 설치

다. 가상화 관리용 소프트웨어 설치 및 구성

라. DBMS 및 방화벽 설치

- 방화벽 구축시 공사 내부망과 분리하여 구성예정으로 이에 따른 제반작업 일체 지원

4. 목표시스템 구성도

5. 입찰개요

가. 입찰방법 : 제한경쟁입찰(총액)

나. 입찰자격

1) 제주관광공사(이하 “발주기관”)와 계약업체(이하 “계약자”)는 본 계약을 신의와 성실로 이행함을 원칙으로 한다.

2) 계약자의 자격은 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체로 아래 조건을 구비해야한다.

3) 소프트웨어산업진흥법 제24조에 의한 소프트웨어 사업자(컴퓨터 관련 서비스 사업)로 신고를 필한 업체이면서 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 (낙찰자의 경우 계약체결일까지) 주된 영업소의 소재지가 제주특별자치도에 있는 업체

4) 입찰참가자는 발주처와 물품제조사(또는 공급사)간 “물품공급 및 기술지원 협약”이 체결되어 있으므로 사전에 조건을 확인 후 참가하여야 하며, 착수시 “물품 공급 및 기술지원 확약서”를 발급받아 제출할 수 있는 업체

5) 사업의 안정적인 수행을 위하여 컨소시엄 형태의 공동수급이나 하도급 불가

6) 본 입찰에 미자격자가 고의로 입찰에 참가한 자, 지방자치단체를 당사자로  하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조 제1항 8호 또는 제9호 입찰에 관한   서류를 부정하게 행사한 자 또는 고의로 무료의 입찰을 한 자에 해당한다고  판단될 경우에는 관계규정에 의거 부정당업자의 입찰참가자격 제한을 받게됩니다.

6. 수행 내용

가. 본 규격서에 명시된 무선 네트워크 장비의 납품, 설치, 기술지도 및 교육이 계약 범위에 포함된다.

나. 발주기관에서 목표로 하는 시스템 구축·운영을 위한 모든 장비의 유기적 연동 및 제반 케이블링를 포함한다.

다. 발주기관은 계약 내용 전부에 대해 권리를 행사할 수 있으며, 계약자는 전적으로 이에 동의하여야 한다.

라. 기타 시스템 구성에 필요한 모든 사항은 발주기관 지시 하에 진행되어야 한다.

7. 규  격

[붙임] 세부 규격서 참조

8. 납품 및 설치 장소

제주관광공사 웰컴센터 전산실 내 지정 장소

9. 납품 및 설치기한

계약일로부터 2015. 12. 29일 까지

10. 무상하자보수기간

검수완료일로부터 1년

Ⅱ		특수조건

1. 적용범위

가. 본 특수조건은 제주관광공사에서 구매하고자 하는 서버, DBMS, 스토리지, 가상화 솔루션의 납품, 설치함에 있어, 일반조건에 명시되지 않은 계약의 이행, 납품 및 설치, 검사, 책임과의무, 보고서제출, 품질, 시험운영 및 안정화, 무상하자보수, 점검 및 장애복구, 교육훈련및기술지원, 보안통제, 인력관리, 감독및보고, 지체상금, 지적재산권 및 기타 수행해야 할 세부사항을 포함한다.

2. 계약의 이행

가. 본 과업지시서에 대한 주계약자(이하 “계약자”라 한다)와 발주기관 간의 해석상 이견은 발주기관의 해석에 따라야 하며, 본 과업지시서에 특별히 명시되지 않은 사항은 지방계약법 등의 규정과 일반 관례에 따른다.

나. 발주기관은 계약내용 전부에 대한 권리를 행사할 수 있으며 계약자는 이에 대하여 전적으로 동의해야 한다.

다. 본 제안규격서에 명시된 모든 조항은 본 사업의 원활한 추진에 필요한 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 정상 운영 및 서비스에 문제가 발생되지 않도록 계약자는 사전 조치를 취하여야 한다.

라. 계약자는 본 사업의 이행에 필요한 모든 장비(H/W, S/W 등)의 납품 및 설치, 케이블 공사, 성능 시험 등을 계약 체결 후 15일을 경과하지 않아야 한다.

마. 계약자는 공급하는 제품의 성능, 품질 등에 대한 최종적인 책임을 진다.

바. 계약자는 물품 전체를 일괄 납품하여 설치하여야 한다.

3. 납품 및 설치

가. 납품하는 모든 장비(H/W, S/W 등) 및 관련 작업은 본 규격서에 제시된 규격 및 요구사항 이상이어야 하며, 발주기관에서 지정하는 장소에 설치하여야 한다.

나. 계약자는 본 사업을 위하여 현장조사, 물품공급, 설치 및 시험 등 제반사항을 이행하여야 하며, 기 구축되어 있는 전산망의 특성을 정확히 파악하여 기존 시스템과의 통합 또는 연동 등 정상적인 동작 및 서비스가 가능하도록 하여야 한다.

다. 계약자는 모든 장비(H/W, S/W 등)의 납품, 설치, 시험 및 보안사항 등에 대한 일괄 책임을 가지며, 계약자의 주관․책임 하에 제조사, 관련 업체(기관)와 협의하여 정상적인 가동 및 서비스가 이루어 질 수 있도록 조치하여야 한다.

라. 납품 및 설치, 시험운영 중 파손이나 하자가 발생할 경우 A/S는 불허하며 동일 규격 이상의 신품으로 교체하여야 한다.

마. 설치 과정에서 발생한 모든 결함, 안전사고, 부주의에 의한 부대설비의 손상 등은 전적으로 계약자의 책임 하에 최단 시간 내에 원상 복구 조치하여야 하며, 이에 따른 행정적, 기술적 제반 비용과 그에 따른 문제 처리는 계약자의 부담으로 한다.

바. 납품하는 모든 물품은 제조사의 표준 포장규격에 맞도록 포장․운반하여야 한다.

사. 사업 기간 중 업무환경의 변화로 인해 경미한 사항의 변동 또는 추가 요구사항이 발생한 경우, 계약자는 별도의 계약 변경 없이 이를 수용해야 하며 구체적인 방법과 지원범위는 상호 협의하여 결정한다.

아. 모든 제품은 규격서에 제시된 규격 및 수량 이상이어야 하고 제품의 규격, 주요기능, 성능, 특징 등에 대해서는 명확하고 객관적인 자료를 근거로 제시하여야 한다.

자. 시스템 구축에 필요한 케이블, 전원 등의 설치 작업를 포함하여야 한다.

차. 납품 장비는 장비간의 호환성을 보장하기 위하여 관련 규정 및 표준규격을 준수한 제품이어야 한다.

카. 모든 제품은 원 제조사의 직접적인 기술지원이 가능한 정품으로 구성하여야 하며, 발주기관에서 요구하는 품목별 세부사항에 대한 관련 증빙자료를 제출하여야 한다.

타. 검사완료일로부터 12개월 이내에 구축대상 기관에서 물품(부품포함)을 추가 구매 요청할 경우 제안사는 최초 납품가격에 상당한 금액으로 공급하여야 한다.

파. 물품 규격서에 근거하여 모든 물품을 납품해야 하며, 규격서의 내용을 위배하여 납품할 경우 발주기관은 계약을 파기할 수 있으며 이에 대한 책임은 전적으로 계약자가 진다.

하. 납품하는 물품은 검수완료일 기준으로 단종되는 것이어서는 안되며, 이 경우 동종‧동급 이상의 제품으로 교체하여 납품해야 한다.

4. 검 사

가. 계약자는 사업 완료 즉시 완료보고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

- 세부구성도, 환경설정 정보, 시험운영 산출물, 매뉴얼 등

- 납품 H/W 및 S/W에 대한 항목별 점검 방법 등

나. 검사는 본 요청서의 규격 및 요구사항, 계약서(과업지시서 포함) 등에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 계약자가 관련 증빙서류를 제출 또는 기타 확인과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

다. 검사는 현장검사를 원칙으로 하고 각 설비의 규격 및 기능에 대한 시험결과 보고서를 첨부하여 서면으로 제출하여야한다.

라. 검사 완료 후에라도 본 사업의 납품 및 설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 계약자가 변상 조치하여야 한다.

마. 검사 과정 중 발주기관이 수정 및 보완 사항을 제시하면 계약자는 즉시 이를 수용하여 수정 및 보완 조치하여야 한다.

바. 시스템 검사에 소요되는 제반경비는 계약자가 부담한다

5. 지적재산권에 관한 사항

가. 계약자가 공급하는 물품 및 소프트웨어는 최종 검수와 동시에 발주기관의 사용권이 되어야 하며 관련 인증서(License)를 제공하여야 한다.

나. 계약자가 납품한 물품으로 인해 발주기관이 소유권 및 지적재산권 침해에 관한 소송 또는 소송 외의 청구를 당하거나 그로 인한 재판이 결정된 경우, 계약자는 계약자의 비용과 선택으로 동 물품에 대한 계속 점유권 및 사용권을 발주기관에게 즉시 부여하거나 동급 이상의 물품으로 대체하여야 한다.

다. 계약자가 제공한 제품이 국·내외의 지적 재산권을 침해하였다는 이유로 발주기관을 상대로 한 소송이 제기되었을 경우, 계약자는 계약자의 비용으로 이를 변호하고 발주기관에게 부과된 손해 및 비용에 대해 보상하여야 한다.

라. 지적재산권은 발주기관, 계약자 공동으로 한다.

6. 책임과 의무

가. 계약자는 참여인력의 소홀, 태만, 잘못으로 인하여 발생하는 모든 사항과 본 계약에 의해 공급된 장비 등의 설치, 시험, 최적화 및 서비스 개시에 대하여 책임을 져야 한다.

나. 참여인력의 안전사고와 그에 따른 보상 등에 대한 모든 책임은 전적으로 계약자가 진다.

다. 계약자는 본 사업의 성공적 추진을 위해 감독관과 긴밀하게 협의하여야 하고 설치, 검사 및 성능 시험 등에 필요한 기술을 지원하여야 한다.

라. 계약자는 본 과업지시서에 명시된 모든 사항을 준수하여야 하며 과업 내역의 세부규격 및 기능요건에 명시되지 않은 사항은 상호 협의하에 결정한다.

7. 보고서 제출

가. 제조사가 발행한 공급확약서 및 기술지원 확약서는 계약 후 7일이내 제출

나. 착수계(착수 전)

․ 7일 이내 제출

․ 소프트웨어사업자 신고확인 사본

․ 작업공정표 및 인력투입 계획

․ 사업관리방법 및 절차

․ 사업수행계획서

․ 현장대리인계(자격 사본, 재직 및 경력증명서 포함)

․ 참여자 명단 및 보안서약서, 보안 각서

다. 교육계획서(사업 중)

․ 교육내용, 교육장소, 인원, 일정 등

․ 매뉴얼 제작

라. 사업 진행 보고(사업 중)

․ 작업보고서(주보, 월보 등), 물품 반입 확인서 등

마. 검사 요청서(구축완료)

바. 완료계 (구축완료)

․ 구축 현황 보고서(설치 및 사진자료 포함)

․ 납품 품목의 상세 명세서

․ 비상연락망이 포함된 유지보수체계

․ 전산망 구성도(장비별 연결 구성도 포함)

․ IP 구성, 환경설정 등의 자료

․ 소프트웨어 라이선스 및 관련 매체

․ 카탈로그, 시험운영보고서 등 관련 서류

※ 산출물에 대한 문서 및 CD 자료

구분	산 출 물 주 요 내 역	제출일정 (보고시기)	제출 형태	제출 수량
착수 보고	∘ 착수계	계약후 7일 이내	문서(A4)	2부
	∘ 보안서약서(일반, 개인정보) - 대표자, 사업책임자, 참여자	”	서식(A4)	각1부
	∘ 사업수행계획서	”	서식(A4)	1부
	∘ 기술인력현황 및 비상연락망	”	서식(A4)	1부
	∘ 납품일정 및 설치계획서	”	문서(A4)	1부
	∘ 제조사공급증명원 및 기술 지원확약서	”	문서(A4)	1부
	∘ 납품물품 상세명세서 및 사양서, 라이선스	납품 설치 시	문서(A4)	1부
정기 보고	∘ 정기보고서	매주(1회)	문서(A4)	1부
완료 보고	∘ 완료계 ∘ 완료보고서 -납품대상 전품목 설치작업 및 완료 사진 포함 등 -장비운영 매뉴얼, 시스템구성도 및 설정 값 ∘ 납품상세내역서(단가포함) ∘ 시스템 운영 매뉴얼 ∘ 유지보수계획서	완료 시	문서(A4), 파일	각1부

[주요 산출물 제출 목록]

8. 품질

가. 납품하는 모든 물품 및 자재는 발주기관의 목적 수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 기존 전산망과의 호환성 및 연계성을 가져야 한다.

나. 계약자가 공급하는 제품의 제조사가 아닌 경우, 발주기관에서 요구하는 품목별 세부사항에 대한 관련 증빙자료를 제출하여야 한다.

다. 계약자가 공급하는 주요 제품 및 부대장비는 과업지시서의 세부규격을 100% 만족하는 제조사의 정품이어야 한다.

라. 납품하는 모든 소프트웨어(라이선스 제공)는 정품 및 최신 버전이어야 하고 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 한다.

9. 시험운영 및 안정화

가. 시험운영은 본 사업 장비 일체의 납품, 설치, 정상 가동, 목표치 도달 여부 확인을 목적으로 한다.

나. 계약자는 가상화시스템에 대한 단위시험, 통합시험 방안 등에 대한 유형별 시험계획서를 구체적으로 작성 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

다. 시험계획서에는 시험방법 및 절차, 시험일정, 시험인력, 시험결과 목표치, 시험결과 오류사항에 대한 보완방안 등이 포함되어야 한다.

라. 시험운영 중 발견되는 에러나 문제점에 대하여 계약자는 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 수정 및 보완 요구 사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 한다.

마. 시험운영에 필요한 장비, 인력 등의 일체의 경비는 계약자가 무상 제공하여야 한다.

바. 최종 시험운용은 실제 가상화 시스템의 구동시 정상적인 OS 운영, 이중화 테스트, 실시간 마이그레이션, 리소스 관리등의 기능을 점검하고 문제가 발생 시 목표 시스템이 안정적으로 운용될때까지 계약자는 철저한 기술지원을 수행하여 문제를 해소해야 한다.

사. 정상적인 운영을 위하여 검수완료 후 안정화 기간 동안 기술지원을 하여야 하며, 시스템의 리소스 과다, 빈번한 장애 발생 등으로 정상 운영에 문제가 발생 할 경우, 발주기관은 기간연장을 추가 요청할 수 있으며 계약자는 적극 수용하여야 한다.

10. 하자담보 책임

가. 무상 하자담보책임 기간은 검사일로부터 H/W는 1년, S/W는 1년으로 함

나. 계약자는 무상 하자담보책임 계획서를 제출하여야 하며, 계획서에는 무상 하자담보책임기간, 지원범위, 지원체계 및 방법, 지원인력, 지체에 따른 Penalty 조건 등을 명시하여야 한다.

다. 무상 하자담보책임 기간 중 발생하는 물품(H/W, S/W)의 결함, 설계 오류, 부실시공에 의한 하자는 계약자 부담으로 해당 물품, 부품, 공사 등을 무상 수리하거나, 동일 규격 및 성능의 제품으로 무상 교환하여야 한다.

11. 점검 및 장애복구

가. 장애는 요청시간으로부터 3시간 이내에 현장에 도착, 유지보수에 임하여야 하고 6시간 이내에 복구하여야 하며, 장애 원인 및 조치내용이 포함된 결과보고서를 해당기관에 제출하여야 한다.

나. 무상 하자보수 기간 내에 발생된 장애에 대한 즉각적인 조치가 불가할 경우에는 예비품을 투입하여 항시 정상운영 가능하도록 하여야 한다.

다. 무상 하자보수 기간 내에 중대한 결함 또는 월(30일 기준) 3회 이상 동일한 장애가 발생한 경우 해당 장비를 신품으로 무상 교체하여야 한다.

12. 교육훈련 및 기술지원

가. 계약자는 시스템 운영 및 장애조치 등에 필요한 기술 이전을 발주기관에 충실히 제공하여야 하며, 이를 위한 운영자 교육을 실시하여야 한다.

나. 계약자는 본 사업으로 구축된 장비 운영에 필요한 교육계획서(교육항목, 교육시간, 일정, 장소, 인원 등)를 계약 후 10일 이내에 제출하여야 하며 발주기관과 협의 후 확정 시행하여야 한다. (단, 일정, 장소는 발주기관의 사정에 따라 상호협의 변경 가능)

다. 교육교재, 장애유형, 조치방법 등 운영 매뉴얼(한글)을 제공하여야 한다.

라. 발주기관의 요청시 계약자는 정기교육, 수시교육, on-site 교육 등을 실시하여야 한다.

마. 운영자 교육에 소요되는 교재, 장소, 강사, 시설 등의 일체의 경비는 계약자 부담으로 한다.

바. 계약자는 추후 시스템 확장, 이설, 타기종과의 연결, S/W 업그레이드 등 기술을 요하는 사항에 대하여 적극 지원하여야 한다.

13. 보안 통제에 관한 사항

가. 계약자는 국가정보원의 보안성, 보안적합성 검증에 필요한 모든 기술적․절차적 지원방안을 제시해야 하며, 검증 결과를 충실히 반영하여야 한다.

나. 계약자는 발주기관에서 요구하는 보안사항을 준수하여야 하며 관련 정보의 유출 및 누설로 인한 민․형사상의 모든 책임을 진다.

다. 계약자는 물리적 보안대책, 관리적 보안대책, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안 관리에 관한 운영 규정을 마련하여야 한다.

라. 계약자는 사업추진 시 취득한 기관의 보안사항과 정보시스템 운영환경 및 시설에 관한 일체의 정보는 외부에 유출․누설하여서는 아니되며 해당정보 누출 시 입찰 참가자격 제한을 위한 부정당업자로 등록 조치한다.

- [붙임4]『누출금지 정보 목록』참조

14. 인력관리

가. 사업 참여인력은 신원상 결격사유가 없는 자로 행정처리 및 보안 유지를 위해 계약 후 7일 이내에 보안업무규정에 의한 『보안서약서』를 제출하여야 하며, 해당 인력 변동 시 반드시 발주기관의 승인을 받아야 한다.

나. 계약자는 발주기관의 보호구역 출입 시 아래 보안사항을 충실이 이행하여야 한다. (단, 필요시 사전 승인을 받은 후 이용)

- 발주기관의 출입 절차 준수

- 노트북 등의 전산기기 무단 반출․입

- 외장형 HDD, USB, CD/DVD 등의 보조기억매체 무단 반입 등

다. 발주기관은 보안업무규정에 따라 계약자의 보안이행 여부를 수시로 확인할 수 있다.

라. 사업수행 검수완료 후 [붙임2]『자료삭제 확약서』및 [붙임3]『사업종료 비밀유지서약서』를 제출하여야 한다.

15. 지체상금

가. 계약자가 정당한 사유 없이 본 계약의 내용을 이행하지 않을 경우 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제30조 및 동법 시행령 제90조에 따라 발주기관에게 지체상금을 납부하여야 한다.

16. 감독 및 보고

가.  감 독 관

- 감독관이라 함은 발주기관 또는 설치 사업장 내 직원으로서 감독의 임무를 부여받은 직원을 말한다.

- 감독관에 의한 지시나 검사는 발주기관의 권한과 책임에 의하여 행한 것으로 간주한다.

- 계약자는 장비의 설치 및 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우 반드시 학교 내 감독관을 경유하여야 하며, 감독관의 의사를 존중하고 긴밀히 협조하여 설치에 만전을 기하여야 한다.

나. 책임기술자(이하 “현장대리인”라 한다.)

- 계약자는 계약 후 7일 이내에 본 사업 추진 전담팀의 1명을 현장대리인으로 선임하여야 한다.

- 현장대리인은 화재, 도난, 소음방지, 위험물 취급, 안전관리, 장비 및 자재 관리 등에 만전을 기하여야 한다.

- 정해진 사업기간 내 정상적인 업무 수행이 불가능하다고 판단될 경우, 발주기관은 인력의 추가 투입 등을 요구할 수 있으며, 계약자는 이에 대한 합당한 방안을 제시해야 한다.

17. 기타사항

가. 물품 규격서의 내용에 수정이 필요할 경우 발주기관과 계약자는 별도의 합의서를 작성하여 사업을 진행할 수 있다. 단, 이때 발주기관의 추가 비용이 발생하지 않아야 한다.

나. 본 계약과 관련하여 분쟁이 있을 경우 관할 법원은 발주기관의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

<붙임> 세부규격서

상세규격

□ 수량 : 2대(요구사항을 수용하는 동급이상)

□ 가상화 서버 요구사항

* 서버 타입

- 2U 높이의 랙마운트 서버

* CPU

- Intel Xeon E5-2640 v3 2.6GHz, 20M 캐시, 8C/16T * 2ea

* 메모리

- 128GB제공(8 x 16GB RDIMM, 2133MT/s)

(최대 768GB, 24 DIMMs 지원 가능)

* HDD

- SAS 300GB 15K 2.5" 핫플러그 하드 드라이브 2ea 제공

- PERC H730 Raid Controller 제공 (1GB Cache)

- SAS, SATA, SSD 지원

* 네트워크

- Broadcom 5720 4-port 1Gb네트워크 부속 카드 1개 제공

- Broadcom 5719 4-port 1Gb네트워크 인터페이스 카드 1개 제공

* HBA

- SAS 12Gbps HBA 외장형 컨트롤러 2개 제공

* 확장 지원 I/O

- PCIe 슬롯 7개(x16 전체 길이, 전체 높이 슬롯 1개,  x8 전체 길이, 전체 높이 슬롯 3개, x8 절
반 길이, 절반 높이 슬롯 3개)

* 전원공급장치

- 750W이상의 핫플러그 이중화 파워 서플라이 제공

- 1100W 이상의 핫플러그 이중화 파워 서플라이 지원 가능

* 서버 관리 기능

- IPMI 2.0 호환

- 원격 Virtual Media, 원격 콘솔 기능 지원 가능

- Remote Access Controller 제공

- 원격 시스템 관리 및 원격BIOS, Driver Update기능을 제공할 것

- 서버 관리를 위한 외부 LCD 패널을 통해 System Log및 MAC주소 등 시스템 정보 디스플레이

기능을 기본 제공할것

- 내장DVD+/-RW ODD 기본 제공

- 관리 및 장애처리를 위해 서버 H/W자체에서 부팅 및 장애Crash시 화면 동영상 녹화기능이

지원 가능할것

- 하이퍼바이저 설치를 위한 시스템 내부 Dual SD카드 기능이 지원가능할 것

- 전면 베젤에 NFC 프로토콜을 지원하여 시스템 관리 및 정보 확인 기능을 제공할것.

* 유지보수

- 3년 전문지원: 익일(영업일 기준) 서비스 (부품 비용+인건비)

- 상기 내용을 만족하는 제조사 3년 기술지원확인서 제출

- 상기 내용을 만족하는 제조사 공급 증명 확인서 제출

- 가상화 스토리지와 동일회사 제품

* DBMS

- Oracle Standard Edition One 2PL 라이선스 서버당 1식 제공

서버

2. 스토리지

상세내역

□ 수량 : 1대(요구사항을 수용하는 동급이상)

□ 가상화 스토리지 요구사항

* 컨트롤러

- Intel Xeon CPU 2.5GHz 4core이상 지원

- Dual Controller 이중화 구성(Active-Active지원가능)

* 최대 스토리지 용량

- 최대 500TB 이상 확장 지원 가능

* 최대 디스크 갯수

- 최대 168개 이상 지원 가능

* 제공 용량

- 600G SAS 15K x 15ea 제공

* 캐시

- 컨트롤러 당 8GB 이상, 시스템 당16GB 이상 지원

* 포트

- 4 개 이상의 12Gb SAS 듀얼 컨트롤러

* 디스크

- SAS, SSD, NL-SAS 혼용 지원 가능

* RAID 지원

- Raid 5, 6, 10, 10DM 등의 다양한 RAID 지원

* 지원 OS

- Windows Server, SLES, Red Hat, VMware, Citrix XenServer

* 주요기능

- 주요 부품 (컨트롤러, 팬, 파워, 호스트 케이블 등) 이중화 및 핫스왑 지원 가능

- 최대 2000개의 Snapshot 제공 가능

- 시스템 운영 중 Volume 의 RAID level 변경 지원가능

- 서로 다른 RAID 레벨 간 자동 계층화 기능 제공 가능

- 디스크 풀 내에서 RAID 혼합 지원 지원 가능

- GUI 기반의 스토리지 설정 및 상태, 성능 모니터링 지원 가능

- 효율적 공간 이용을 위해 Thin Provisioning 기능 지원

* 유지보수

- 3년 연중무휴 24시간 4시간이내 방문 서비스

- 상기 내용을 만족하는 제조사 3년 기술지원확인서 제출

- 상기 내용을 만족하는 제조사 공급 증명 확인서 제출

- 가상화 서버와 동일제조사 제품

3. 가상화 소프트웨어

○ 가상화 소프트웨어

상세내역

□ 수량 : 4식(요구사항을 수용하는 동급이상)

□ 가상화 소프트웨어 요구사항

* 1CPU Slot 기준

* Bare-metal 기반의 Hypervisor 방식

* 하드웨어 디바이스 드라이버를 직접 사용하여 고성능 I/O 처리를 하는 Direct Driver Model 방식

* Patch나 보안 및 안정성에 취약한 OS Centric (General Purpose OS) 방식 제외

* 통합 서버 호스트당 최대 320개 Core, 4096개 가상CPU, 4TB RAM 지원해야 한다.

* 통합 서버 장애 발생시 가상 머신이 가용한 다른 서버에서 자동 Re-start해주는 HA기능 제공

* 운영중인 가상머신을 서비스 중단 없이 다른 호스트로 이동하는 라이브 마이그레이션 기능을 제공해야 하며, 하나의 가상화 통합 서버 위에 구동중인 가상머신들에 대해서 최대 8개의 가상머신들을 동시에 라이브 마이그레이션이 가능한 구성을 제공해야 한다.

* 물리적 서버와 가상머신에 안정된 업데이트 및 패치 기능 제공

* 별도의 백업 소프트웨어 구매 없이, 자체 백업 기능으로 가상머신 내의 데이터에 대한 증분/전체 백업 기능을 디스크 To 디스크로 백업하는 기능을 제공하고 백업된 데이터에 대한 중복 제거기능을 제공해야 한다.

* 메모리 오버커밋 (Ballooning) 메모리 공유(Memory page share) 및 메모리 압축 기능 제공

* 스토리지 용량 절감을 위한 Thin Provisioning 기능 포함

* 가상머신 당 최대 64개 CPU를 할당하고 최대 1,000GB의 가상메모리와 최대 64TB 가상 디스크를 할당 할 수 있어야 한다.

* 하드웨어 장애 시 모든 가상 머신의 다운타임 및 데이터 유실 없는 Fault Tolerance가능

* 가상머신 운영 중 CPU 및 메모리 추가 가능 (가상머신에 설치된 OS에 따라 제한)

* VM의 서비스 중단 없이, VM을 저장한 스토리지에 대한 온라인 마이그레이션이 가능해야 한다.

* 가상머신의 Anti-Virus 설치 공간을 없애고 AV를 보안 가상 어플라언스를 통해 오프로드하여 성능향상, AV storm을 방지하는 API 아키텍쳐 기능 제공 (vShield Endpoint)

* 지원OS : Windows, Linux, Solaris(X86), Netware, FreeBSD, SCO Unix, MacOS 등

* 가상머신 OS환경에 검증된 기업용 리눅스 OS 라이선스 번들 무료제공(SUSE Linux) / 해당 SUSE Linux의 OS기술지원 비용 별도 지불

* 1년간 Major Version 업그레이드 및 VMware Global Support Service 가능

* OEM / ODM 제품이 아닌 본사 정품

* 구축 및 통합 대상 서버에 대한 P2V Migration 서비스 포함

○ 가상화 관리 소프트웨어

상세내역

□ 수량 : 1식(요구사항을 수용하는 동급이상)

□ 가상화 소프트웨어 요구사항

* OS 와 상관없는 동일한 관리 GUI 제공

* 하나의 관리 콘솔로 가상머신을 마이그레이션, 모니터링, 자원 할당관리 및 재해복구 관리 기능을 제공해야 한다.

* 작업에 대한 진행경과, 장애 및 자원사용률에 대한 경고기능 포함

* 서버가상화 관리 콘솔이 한글 메뉴로 지원되어야 하고 웹 환경에서 브라우저를 통해서도 가상화 인프라 관리가 지원 되어야 한다.

* 가상화 관리 소프트웨어용 Windows 2012 Standard Edition R2 (5 User CAL 포함) 제공

상세내역

□ 수량 : 2식(요구사항을 수용하는 동급이상)

□ 방화벽 요구사항

* 하드웨어 요구사항

- CPU : Dual Core 3.3Ghz 이상

- RAM：4GB 이상

- CF : 4GB 이상

- HDD : 1 TB 이상

- 인터페이스 : 10/100/1000 Base-T * 6 이상, 1G Base-X * 4 이상

- 전원장치 : 전원 이중화

* 성능 요구사항

- 최대 6Gbps 이상의 방화벽 처리성능을 지원해야 한다.

- 64byte 패킷 기준 3Gbps 이상의 방화벽 처리성능을 지원해야 한다.

- 최대 4,500,000 이상의 초당 패킷처리 수를 (Packet Per Second) 지원해야 한다.

- 최대 2.5Gbps 이상의 IPS 처리성능을 지원해야 한다.

- 동시 수용가능 최대 세션이 250만 이상을 지원해야 한다.

- 초당 처리 가능한 세션이 15만 이상을 지원해야 한다.

* 기본 기능 요구사항

- 국가정보원으로부터 EAL4 등급의 침입방지시스템/ 가상 사설망 전용 CC인증을 획득한 제품

- 국가 공인기관으로부터 IPv6 전용 인증을 획득하고, 전용 OS를 탑재한 제품이어야 한다.

* 네트워크 요구사항

- 장애 시, 가용성을 보장하기 위해 Fail-Open (Bypass) 기능을 지원해야 한다.

- 이중화 구성을 위한 High-Availability (Active-Active/ Active-Standby) 기능을 지원해야 한다.

- L2/ L3 스위치 기반 Active-Active/ Active-Standby High-Availability 구성을 지원해야 한다.

- Link Aggregation 구성 시, 포트 간 L2/ L3/ L4 기반 트래픽 로드밸런싱을 지원해야 한다.

- 다양한 라우팅 프로토콜 (Static/ RIPv2/ OSPF/ BGP/ VRRP 등)을 지원해야 한다.

- 다양한 IPv6 라우팅 프로토콜 (Static/ RIPv6/ OSPFv6/ BGPv6 등)을 지원해야 한다.

- IPv6 DHCP 서버 기능을 지원해야 한다.

* 방화벽 요구사항

- 정책 수에 관계없이 일정한 독립적인 성능을 지원해야 한다.

- 정책 별 세션 수 제한 설정 및 초과 시, 알람기능 (e-mail/ POP-UP/ SMS)을 지원해야 한다.

- 상이한 Zone에 속한 객체 간 그룹생성이 가능해야 한다.

- 양방향 정책적용 기능을 지원해야 한다.

- 가상패킷을 이용한 정책설정 유효성 검증 기능을 지원해야 한다.

- 1일/ 1주일/ 1개월/ 2개월/ 3개월 간 정책 Hit-Counting 통계정보를 실시간으로 제공해야
하고, 통계 초기화 기능도 제공해야 한다.

- 기간으로 설정된 만료 예정 정책에 대한 검색기능을 지원해야 한다.

- 총 세션 수 임계치 설정 및 초과 시, 알람기능 (e-mail/ POP-UP/ SMS)을 지원해야 한다.

- 차단된 패킷 수 임계치 설정 및 초과 시, 알람기능 (e-mail/ POP-UP/ SMS)을 지원해야 한다.

- HA 상태 변경 및 HA 끊김 발생 시, 알람기능 (e-mail/ POP-UP/ SMS)을 지원해야 한다.

- IPv6 패킷 방화벽 필터링을 지원해야 한다.

* IPS 요구사항

- 시그니처 (Signature) 기반/ 행위 (Behavior) 기반 공격탐지 방식을 지원해야 한다.

- 실제 적용 가능한 5,000개 이상의 시그니처를 제공해야 한다.

- 2,500여 개 이상의 최신 악성코드 행위 및 내부 유입 탐지/ 제어 시그니처를 제공해야 한다.

- 국내에 특화된 비업무 어플리케이션 사용제어를 위한 600여 개의 시그니처를 지원해야 한다.

(P2P/ IM/ 웹하드/ 웹메일/ SNS/ 카페/ 게임/ 증권/ Anonymizer 등)

- 최신공격에 빠른 대응을 위해 일일 정기 시그니처 패턴 자동 업데이트를 지원해야 한다.

- 패킷 허용/ 차단/ 세션 끊기/ PC 격리/ 대역폭 제한 (Rate-Limit)　등 다양한 대응행동이

가능해야 한다.

- 기술 특허권 취득한 정교한 DDoS 방어 전용엔진을 탑재해야 한다.

- 개별 접속 PC의 정상 또는 공격여부 판단을 통해 HTTP 어플리케이션 DDoS 공격에 대한

정교한 탐지/ 방어 방식을 제공해야 한다.

4. 방화벽 장비

【별첨 1】

자료삭제 확약서

자 료 삭 제 확 약 서

본인은     년   월   일부로 제주관광정보 제공사이트 서버 가상화시스템 구축 사업의 종료에 따라 다음 사항을 준수할 것을 확약합니다.

1. 본인은 제주관광공사의 제주관광정보 제공사이트 서버 가상화시스템 구축 자료를 전량 반납 및 삭제 조치 후 복사본 등 사업 관련 자료를 일체 보유하지 않는다.

2. 본인은 관련 업무 중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항으로 인정하고, 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인은 위의 사항 및 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년      월      일

서  약  자       업  체  명 :

(업체대표)       직      위 :

성      명 :                         (서명)

연  락  처 :

서약집행자       업  체  명 :

직      위 :

성      명 :                         (서명)

연  락  처 :

【별첨 2】

사업종료 비밀유지서약서

사 업 종 료 비 밀 유 지 서 약 서

본인은____년__월__일__일부터 ____년__월__일__일 까지 수행한 제주관광정보 제공사이트 서버 가상화시스템 구축  관련한 업무(시스템설치, 연구개발, 제작, 입찰, 유지관리, 정보보호 컨설팅 등 그 밖의 업무)에 대한 비밀유지 사항을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 제주관광정보 제공사이트 서버 가상화시스템 구축 업무와 관련된 소관업무가 기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 비밀유지에 동의한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 이적행위가 됨을 명심하고 사업 수행중 알게 된 모든 기밀사항을 일절 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설할 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호·제5호(국가기밀 누설 등)

나. 형법 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

년    월     일

서  약  자       업  체  명 :

직      위 :

성      명 :

연  락  처 :                         (서명)

서약집행자       업  체  명 :

직      위 :

성      명 :

연  락  처 :                         (서명)

【별첨 3】

누출금지 정보 목록

① 설치 대상 기관이 소유 정보시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황

② 세부 정보시스템 구성현황 및 전산망구성도

③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

④ 방화벽ㆍIPS 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비

설정 정보

⑤ ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서

⑥ ‘개인정보보호법’ 제2조제1호의 개인정보

⑦ 기타 설치기관이 공개가 불가하다고 판단한 자료