추자도 관광안내시설물 제작 ‧ 설치 과업지시서

Ⅰ		과 업 개 요

1. 과 업 명 : 추자도 관광안내시설물 제작‧설치

2. 과업기간 : 계약일로부터~ 90일간

3. 과업목적

○ 추자도를 방문하는 도보 관광객 대상 관광안내정보 전달기능 강화

○ 추자도 주요 시설 및 관광지에 대한 안내시설물 디자인 개발‧제작‧설치를 통해 방문객들이 쉽게 추자도를 관광할 수 있도록 편의 제공

4. 과업주요내용

○ 설치물 디자인 개발, 기본 설계 및 실시 설계, 제작․설치

․추자도 보행자 관광안내표지판 제작․설치 2식(상․하추자 각1곳)

․추자도 유도표지판 제작․설치 3식(대서리, 영흥리, 신양리 각1곳)

․추자도 지역명 안내판 제작․설치 1식(상추자항)

○ 제작설치 관련 부대공사, 폐기물 처리, 행정절차 이행 등

Ⅱ		과업 내용

1. 제작개요

□ 개발방향

- 한국관광안내표지 표준디자인 가이드라인을 준수하고 최근 서울시 다국어 안내표지판 종합 개선계획을 참고한 디자인 개발 및 제작

- 이동 동선에 따른 접근성과 편의성 고려 보행자적 관점에서 제작

- 디자인적 요소를 가미하여 방문한 관광객에게 긍정적 이미지 전달

- 기능과 무관한 장식적 요소를 최소화하여 간단명료한 정보전달

- 외국어표기 제작을 통한 외국인 관광객 불편 최소화

□ 제작방향

- (심미성) 주변경관시설로서 특성이 살아날 수 있도록 디자인 제작 및 설치

- (가독성) 보행자 사용성에 맞도록 가시거리를 고려하여 누구나 쉽게 정보를 읽을 수 있도록 함

- (정체성) 일관성 있는 이미지로 표준화된 디자인을 적용

- (조화성) 주변 경관을 저해하지 않는 저채도의 색채를 기본으로  외부환경 변화에 내구성이 강하고 심미성을 고려한 재질을 사용하며 보행 및 차량통행에 위험요소가 되지 않도록 높이 위치를 고려한 사이즈 제작, 지주 기초부가 지상에 노출되지 않는 매립 설치 등 미려하게 마감

□ 시설물 규격 및 재질

- 표준가이드에 따른 일반규격에 따른 사이즈 제작

- 보행자에 지장이 없도록 제작 설치하여야 하며, 견고성, 내구성, 안정성 등 일체사항을 충분히 고려

- 옥외환경에서 장시간 견딜 수 있도록 온도 강수, 강설, 파도 등의 외부 요인에 의해 형태나 색채가 변화되지 않는 영구보존 가능한 구조물

- 설치 후 사후관리가 쉬운 형태 및 재질로 유지가 용이하고 관리비용최소화 되도록 제작

□ 참고사례

보행자 관광안내표지판	유도표지판(방향표식기)	지역명안내판(고내, 하도)

※ 지역명 안내판 제작시 고려사항

․관광객이 유입이 많은 항 주변에 바다와 섬의 특색을 표현할 수 있는 장소를 선정(설치시 방향 고려) 관광객 트렌드 및 수요를 반영한 레터링(지명)을 활용한 포토존 제작

․야간에도 명소로 활용할 수 있도록 조명 활용 아이디어 제안

2. 과업내용

□ 과업범위

구 분		내 용
안내시설물		① 보행자 관광안내표지판 제작․설치 2식(상․하추자 각1곳) ② 유도표지판 제작․설치 3식(대서리, 영흥리, 신양리 각1곳) ③ 지역명 안내판(포토존) 제작․설치 1식(상추자항)
	디자인 개발	⦁참고사례에서 제시한 기본 디자인으로 제작 ⦁시방서(설계 내역서) 작성 - 시방서는 일반․자재 2부로 구분해서 작성하며, 세부내용을 포함 ‣ 일반시방서: 제작과정, 제작규격, 색상, 설치공법, 외형․외관 등 ‣ 자재시방서: 사용재료의 재질, 규격, 명칭, 품질, 질감 등 - 설계도면은 평면도, 입면도, 각종 단면도 및 상세도 등을 포함하며, 작성원칙에 의거하여 작성 - 작성원칙: 각부 치수의 명확한 표기, 각종 사용자재의 명칭 및 규격 기입, 각종 안내 시설물의 표기, 연계공사와의 구분 표시, 특수 공법인 경우 세부 설계도 작성 ⦁시설물 세부 콘텐츠 개발 : 기본 자료는 공사에서 제공하나 보행자 관광안내표지판에 삽입될 지도면 디자인은 업체에서 제작 - 4개국어(국,영,중,일)로 제작
	제작 및 설치	⦁시방서와 설계도를 바탕으로 제작 및 설치 ⦁부대공사(주변정비 등), 폐기물 처리 ⦁인허가 등 행정절차 이행관련 서류 작성 ⦁기타 발주처가 요구하는 사항

① 추자도 보행자 관광안내표지판

⦁제작 및 설치 수량 : 2개

⦁설치장소 : 추자항, 신양항 각 1곳

상추자항	하추자항

⦁주요내용

- 주요 시설 및 관광지 안내․표기

- 관광안내표지판 제작을 위한 안내지도는 사업시행자에서 제작하여야 하며, 공사와 추자면과 협의하여 지명, 시설명 등을 확인

- 공공시설에 대해서는 픽토그램을 병기하여 사용자 편의제공

․픽토그램은 누구나 일상생활에서 그 의미를 쉽게 이해할 수 있는 그림기호로 사용하여 관광객이나 외국인들이 쉽게 인지 할 수 있는 픽토그램을 사용(개방형 화장실, 관광지, 정류장, 공공시설)

- 한/영/중/일 병기를 원칙으로 하며, 전문기관(번역)에 감수를 받은 후 자문을 거쳐 표기

․안내지도 내에 표기할 시설명, 지명 등 외국어 번역이 어렵거나 너무 길어 4개 언어 병기가 곤란할 경우 공사와 협의하여 적절하게 조정

- 표지판 뒷면은 홍보 포스터 등을 게재 할 수 있도록 개폐가능형으로 제작

- 차량진행 방향과 수평방향으로 설치하되, 관광안내지도면은 관광객들이 잘 볼 수 있도록 보행방향을 고려하여 설치

- 서체는 표준적이고 가독성이 용이하며 일관성 있게 적용하며 일부 간결하게 표현하기 위해서는 약어나 축약하여 표현

※ 제안서 발표 시 서체 제안 필수

- 글자 크기는 가시거리와 설치환경을 고려하여 편안하고 안정감이 느껴지는 크기로 결정하며

- 색채는 가독성을 고려하며 도로표지규칙에서 규정한 색채를 적용

- 효과적인 정보전달을 위하여 명칭(한글, 외국어), 거리, 방향표시로 간결하게 표시

② 추자도 유도표지판(방향표식기)

⦁제작 및 설치 수량 : 3개

⦁설치장소 : 대서리, 영흥리, 신양리 각 1곳

대서리(면사무소 앞)	영흥리 대서리 분기점	신양리(신양항 버스정류소 앞)

⦁주요내용

- 이용자가 원하는 목적지까지 안내유도하기 위한 확실한 정보전달 기능

․관광명소로 유도하는게 주 목적으로서 4개언어로 표기하고, 개별여행을 하는 국내외 관광객들의 관광명소, 관광시설, 문화재 등의 위치를 안내할 필요가 있는 것(시설물, 장소 등)이 표기대상이며 이동동선의 방향을 고려하여 설치함

- 표기는 안내의 효과성(관광과의 연관성), 공공성, 필요성을 고려하여 안내표지판 기재할 곳을 선정(1차자료 공사에서 제공, 중간보고회 시 공사, 추자면과 협의하여 확정)

- 방향표식기는 추가나 변경이 용이하도록 표지면은 분리가능토록 제작하고 방향에 대한 이해가 쉽도록 실제 방향에 맞춰 표지판 설치

- 표지판 게시 높이는 노면으로부터 2.5m를 하한으로 제작하며 5개~6개 표지판 설치를 기본으로 함

- 도로점용을 담당하는 부서와 도로법에 근거 국토해양부의 도로표지규칙과 도로표지 제작설치 및 관리지침에 근거하여 세부설치 사항 결정

③ 추자도 지역명 안내판

※ 도내 제작되어 있는 하도리, 고내리의 지역명을 활용한 지역명 안내판 형식의 포토존

⦁제작 및 설치 수량 : 1개

⦁설치장소 : 추자항(상추자도)

추자항

⦁주요내용

- 주변경관을 훼손시키지 않고 관광객의 흥미를 유발할 수 있는 조형물로서, 젊은층 방문객을 유도하기 위하여 sns 사용 트렌드에 맞춘 포토존의 기능과 역할에 충실한 디자인

- 야간에도 포토존으로 활용할 수 있는 조명 설치 계획을 포함하되,주간 경관을 저해하거나 경관을 훼손시키는 조명시설은 배제

- 관련 규정을 준수한 적법한 설계 및 제작이 될 수 있도록 관계법령 검토

Ⅲ		과업보고 ‧ 과업성과품 ‧ 사후관리

1. 과업보고

○ 착수보고(착수보고회는 착수계 제출로 갈음)

- 보고시기 : 계약 체결 후 7일 이내 착수보고서 제출

- 제출서류 : 착수계, 보안각서, 수행인 명단, 과업수행계획서

- 과업수행자는 제출한 과업수행계획에 의거 과업내용을 차질없이 수행하여야 한다.

○ 중간보고회 : 안내시설물 디자인 개발 완료시

- 안내시설물 제작 및 설치일정 보고

○ 수시보고 : 과업지시자 요청 시

○ 최종보고회 : 계약종료일 기준 7일 이내 최종보고회 개최

2. 과업성과품

○ 과업수행자는 계약 종료 전까지 안내시설물을 과업지시자가 지정한 위치에 납품 및 설치한다.

○ 제출서류

- 완료계 1부 - 완료검사원 1부 - 완료내역서 1부 - 완성품 사진대장 1부 - 제작 및 설치과정 사진대장 1부 - 납품서 1부 - CD 3매	- 완료디자인 보고서(설계도 포함) 3부 - 실시설계도면(A3) 3부 - 일반․자제시방서 각 3부 - 원가계산서 3부 - 가격산출내역서 3부 - 가격세부산출내역서 3부 - 그 외 과업지시자가 요청하는 서류

3. 사후관리

○ 설치 운용과 유지보수 관리 측면에 대하여 검토한 것을 상세한 내용으로 작성하여 제출한다.(문서편집기-한글 또는 PPT 활용)

○ 안내시설물 제작이 시방서의 내용과 상이하거나, 불량 또는 파손이 있는 경우 보완 및 보수하여야 한다.

○ 안내시설물 제작 완료 후 대금 청구 시 하자이행보험증권을 첨부하여야한다.

○ 제작·설치 완료 후(완료계 제출시점) 1년 동안 설치된 안내시설물과 관련된 하자 발생 시 무상 보수한다.

- 단 천재지변으로 인한 재해의 경우 예외

Ⅴ		과업의 시행지침

1. 시행지침

□ 공통사항

○ 과업수행자는 과업지시자의 협조 및 지시·감독을 받아 과업진행을 위한 인력·물자를 확보하여 업무를 총괄적으로 실행한다.

○ 과업 수행과정 중 과업지시자의 요청과 승인이 있을 때는 업무를 조정할 수

○ 과업수행자는 성실하고 원활한 과업수행을 위하여 신의와 책임의식을 갖고 추진하며, 과업지시자와 긴밀한 협조체제를 유지한다.

○ 과업수행자는 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 및 안전사고와 관련한 손실보상 등 모든 책임을 져야한다.

○ 과업지시자는 현장대리인이나 수급인, 기타 고용인이 과업수행에 부적당하다고 판단될 때에는 교체를 요구할 수 있으며 과업수행자는 이에 응하여야 한다.

○ 본 과업에 참여하는 인력 구성을 확정 착수 보고시까지 제출한다.

○ 본 과업에서 산출되는 모든 결과물의 소유권은 과업지시자로 귀속되며, 과업수행자는 저작권 및 사용권을 주장할 수 없다.

○ 과업수행자는 모든 과정에서 제반 관련법규를 준수한다.

○ 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 관계법령, 규정, 지침 등에 의거 과업 지시자와 협의하여 결정하며, 과업수행상 어구해석에 이견이 있는 경우 또는 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 과업지시자의 의견에 따라야 한다.

○ 법령 또는 부득이한 사유로 행사를 진행할 수 없을 경우에는 협상 중 또는 계약체결 후에도 행사를 취소, 변경할 수 있다.

○ 계약의 변경 및 해지

- 과업수행자와 과업지시자는 부득이한 사유가 발생하였을 경우 상호 합의하여 본 계약을 변경할 수 있다.

- 계약기간 중 과업수행자와 과업지시자 쌍방은 어느 일방의 계약위반 또는 본 계약상의 의무이행을 태만히 하거나 의무를 이행함에 있어 소정의 성과를 기대하기 곤란하다고 판단될 경우, 이를 서면으로 시정 요구할 수 있다.

- 과업지시자는 과업수행자가 월 2회 이상의 서면통지를 받았음에도 불구하고 특별한 사유 없이 이를 시정하지 아니거나 계약사항을 위반할 경우에는 본 계약을 해지할 수 있다.

○ 본 계약에 관한 소송은 과업지시자의 소재지를 관할하는 법원을 관할 법원으로 한다.

□ 디자인 개발

○ 안내시설물은 구조의 안정성 및 설계기준에 적합하게 설계되어야 한다.

○ 과업수행자는 과업진행에 따른 안내시설물 일반(제작 및 설치용) ‧ 자제계획 시방서를 제시하여야 한다.

○ 각종 설계도서는 제작 및 설치가 용이하도록 작성하여야 하며, 특정의 노하우, 권리주장 등이 수반되는 요소에 대해서는 본 설계도서에 적용함으로써 본 사업용도 범위 내에서 과업지시자가 사용권을 소유한다. 따라서 본 과업 수행에 적용된 각종 권리분쟁이 발행할 경우는 과업수행자의 책임으로 한다.

○ 도면에 의한 표시가 곤란한 부분의 설계도서 작성에는 문자 또는 기호에 의한 설명이 가능하며, 제작 및 설치에 필요한 설명을 병기하여야 한다.

□ 제작 및 설치

○ 안내시설물은 제안된 시방서 및 설계도면을 토대로 제작하며 사업예산 범위내 최대한 고품질, 고효율의 제품이 제작될 수 있도록 제안한다.

○ 안내시설물은 안정성 및 유지 관리의 편리성이 뛰어나도록 제작되어야 하며, 설치 후 사후관리방안 및 옥외광고물등 관리법령에 적합하여야 한다.

○ 안내시설물의 주재료는 현장여건 등 적용가능한 모든 소재 및 기법을 사용할 수 있으며, 환경 친화적이고 외부 환경에 장기간 견딜 수 있는 견고성과 내구성, 구조적인 안정성을 갖추어야 한다.

○ 하절기 또는 동절기의 온도와 강수, 강설 등의 요인에 의해 형태나 색채가 변화되지 않도록 설치기준을 강화하여야 한다.

○ 안내시설물 제작 및 설치에 사용되는 모든 기자재는 KS제품을 사용하여야 하며, 사인물의 유지 관리가 용이하고 관리비용이 최소화되도록 하여야 한다.

○ 안내시설물 제작 및 설치 시에는 공사와 협의하여 최종적으로 과업지시자가 지정한 장소에 설치하여야 하며 책임자급을 현장에 배치하여 업무추진에 만전을 기하고 과업수행 시 나타나는 문제점과 과업내용에 대해서는 수시로 과업지시자와 협의하여야 한다.

2. 위반사항에 대한 조치

○ 다음의 사유가 발생한 경우 과업수행상 특별한 사유가 없는 한 계약 위반행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

- 과업지시자의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행한 때

- 과업내용과 실제과업을 다르게 수행하거나 제출서류 등에 중대한 차이가 있어 적절한 과업수행을 기대할 수 없는 경우

- 기타 계약조건을 위반한 때

- 기타 과업수행이 어렵다고 인정되는 경우

○ 상기 항에 해당될 경우, 과업지시자는 과업수행자에 대하여 일체의 용역대가를 지불하지 아니함은 물론이고, 기 지급분이 있는 경우 과업수행자는 이를 즉시 반환 조치하고 손해배상을 하여야 한다.