-추자도 포토존 조성을 통한 관광명소화-

추자초등학교 외벽채색 도장공사 시방서

2018. 4

추자초등학교 외벽채색 도장공사 설계 설명서

□ 우리공사에서는 섬의 지속가능한 지역경제 활력을 불어 넣고 향후 재방문객 유도와 매력 있는 관광 목적지로서의 경쟁력 제고를 위한 관광 수용태세를 개선하고자

□ 추자초등학교 외벽채색 도장공사를 통한 관광명소화를 도모하고자 함

1. 공사개요

가) 공 사 명 : 추자초등학교 외벽채색 도장공사

나) 대지위치 : 추자면 대서3길 10 추자초등학교

다) 시공개요 : 학교 건축물 외벽 및 주출입구 외벽 도장

○ 시공대상 : 학교 건물 외벽 도장, 구령대 및 스탠드, 주출입구 등 외벽

○ 학교 건축물 연면적: 2,093㎡

○ 사용재료의 품명 및 규격 : 팬톤 페인트 지정색 사용

○ 공사 시행 방법 : 시공 디자인(안)을 기준으로 한다.

※일부 사진에 표현되지 않은 부분에 대한 채색(색상)은 협의하여 결정

라) 공사기간 : 착공일로부터 40일간으로 한다.

2. 일반시방서

가) 적용범위

○ 이 시방서는 제주관광공사에서 발주한[추자초등학교 외벽채색 도장 공사]에 적용하고, 이 시방에 정한 바가 없는 경우에는 산출내역을 우선으로하며 시방서나 내역서 어느한쪽에만 기술되어도 이를 계약조건의 일부로 본다.

○ 발주처에 제출하는 모든 서류는 반드시 감독자를 경유하여 본 공사에 제출하여야 한다.

나) 시공기준

○ 도급자는 본 설계도서에 대한 제반 사항을 숙지하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익은 도급자가 책임을 져야한다.

○ 도급자는 사업의 시공에 앞서 설계내역, 시방서, 본공사의 승인내용을 충분히 검토 숙지하고, 그취지에 적합한 시공이 되도록 하여야 한다.

○ 본 설계도서에는 누락이 되어 있을지라도 감독자가 시공사 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

○ 사전 현장 조사를 반드시 실시한 후 도장 장소 등을 기록하고 감독자 승인을 득한 후 도장을 실시하야야 한다.

○ 사업 장소에 인접한 시설물 등에 피해가 발생할 염려가 있다고 생각될 때에는 감독자와 협의한 다음 그 대책을 수립하여야 한다.

3. 자재

가) 도료의 선정

○ 도장재료는 한국산업규격에서 제정한 규격에 합격한 것을 사용함을 원칙으로 하고, 공사시방에서 정하는 바가 없을 때에는  그 제조회사 제품 등에 대하여 사전에 담당원의 승인을 받는다.

나) 도료의 확인

○ 도료는 상표가 완전하고 개방하지 않은 채로 현장에 반입하여, 즉시 KS 표시여부, 규격번호, 품명, 종별, 제조 년월일, 포장의 번호 및 수량, 구성성분(안료 및 용제), 희석방법, 색명 및 번호 등에 대하여 담당원의 확인을 받는다.

다) 가연성 도료의 보관 장소

○ 가연성 도료는 전용 창고에 보관하는 것을 원칙으로 한다.

○ 반입한 도료 및 사용 중인 도료는 현장 내에서 감독관이 승인하는 창고에 보관하고 도료창고에 “화기엄금” 표시를 한다.

○ 도료창고는 특히 화재에 주의하고, 창고 내와 그 주변에서의 화기 접근을 엄금한다. 도료 창고 또는 도료를 둘 곳은 아래 사항을 구비한다.

- 독립한 단층 건물로서 주위 건물에서 1.5m 이상 떨어져 있게 한다.

- 건물 내부의 일부를 도료의 정장장소로 이용할 때에는 내화구조 또는 방화구조로 된 구획된 장소를 선택한다.

- 지붕은 불연재로 하고, 천장을 설치하지 않는다.

- 바닥에는 침투성이 없는 재료를 깐다.

- 신너를 많이 보관 할 때에는 소화방법 및 기타 위험물 취급에 관한 법령에 준하여 소화기 및 소화용 모래를 비치한다.

○ 사용하는 도료는 될 수 있는 대로 밀봉하여 새거나 엎지르지 않게 다루고, 샌 것 또는 엎지른 것은 발화의 위험이 없도록 닦아낸다.

○ 도료가 묻은 헝겊 등 자연발화의 우려가 있는 것은 보관창고 안에 두어서는 안 되며 반드시 소각시켜야 한다.

라) 개봉시의 입회

도료를 사용하기 위하여 개봉할 때에는 감독원의 입회하에 개봉하는 것을 원칙으로 한다.

마) 도장시험(샘플시공)

감독원은 바니시 에나멜락 특수도장 및 옻 도장 등으로서 복잡한 공정 또는 고급 마무리일 경우. 공정 공법 도장공의 기능도 빛깔 광택 배색 마무리의 정도 및 마무리면의 상태 등을 검토하기 위하여 도장시험을 할 수 있다. 이를 샘플시험이라고 한다.

이 시험은 견본보다 큰 면적의 판도는 실물에 도장할 수도 있다. 실제의 벽체와 그 외의 외부 및 내부의 건물 부재에 견본 도장을 할 때에는 최소 10㎡ 크기의 지정하는 표면 위에 광택 및 색상과 질감이 요구하는 수준에 도달할 때까지 마감도장을 한다.

바) 도료의 배합 및 배합장소

도료는 바탕면의 조밀 흡수성 및 기온의 상승 등에 따라 배합 규정의 범위 내에서 도장하기에 적당하도록 조절한다. 도료의 배합은 검독원이 지정하는 장소에서 감독원이 입회하에 한다.

사) 체 거르기

도료의 사용 직전에 오물 기타 잡물이 섞여 있지 않도록 하고 체에 걸러 사용한다.

아) 바탕 만들기 및 바탕 면에는 아래의 처리를 한다.

○ 녹유해한 부착물 및 노화가 심한 낡은 구 도막은 완전히 제거한다.

○ 면의 결점을 보수하여 면을 도장하기 좋은 상태로 한다.

○ 배어나오기 또는 녹이나오기 등에 의한 유해물의 작용을 방지하는 처리를 한다.

○ 도장의 부탁이 잘되게 하기 위하여 연마 등의 필요한 조치를 한다.

자) 바탕 및 바탕면의 건조

바탕자체 및 바탕표면이 건조하지 않을 때에는 충분한 양생기간을 두어, 충분히 건조시킨 후 그 다음 공정의 작업을 진행시켜야 한다.

차) 환경 및 기상

도장하는 작업 중이거나 도료의 건조 기간 중, 도장하는 장소의 환경 및 기상조건이 아래와 같아서 좋은 도장 결과를 기대할 수 없을 때에는 감독원이 승인할 때까지 도장하여서는 안 된다.

○ 도장하는 장소의 기온이 낮거나, 습도가 높고, 환기가 충분하지 못하여 w도장 건조가 부적당할 때 주위의 기온이 5℃ 미만이거나 상대습도가 85%를 초과할 때 눈, 비가 올 때 및 안개가 끼었을 때 다만 별도로 재료, 제조업자의 시방서에 별도로 표시한 경우에는 예외로 한다.

○ 강·설·우, 강풍, 지나친 통풍, 도장할 장소의 더러움, 등으로 인하여 물방울, 들뜨기, 흙먼지 등이 도막에 부착되기 쉬울 때

○ 주이의 다른 작업으로 인하여 도장 작업에 지장이 있거나 또는 도막이 손상될 우려가 있을 때.

카) 도장용 기구

솔, 주걱, 뿜 도장기기 기타 도장용 기구는 쓰기 좋은 상태로 깨끗하게 하여 사용한다.

타) 품질의 시험

도료의 품질에 대하여 감독원이 필요하다고 인정할 때에는 국가공인 기간에 의뢰하여 시험을 한다.

파) 정벌용 도료의 조색

정벌용으로 사용할 도료의 조색은 전문 제조사가 견본의 색상, 광택으로 조색함을 원칙으로 한다. 다만 사용량이 적을 때에는 감독원의 승낙을 받아 현장에서 도료를 혼합하여 조색할 수 있다.

하) 도료의 납 함유량은 무게로 0.5% 이상 초과되지 않도록 한다. 다만 7세 이하 어린이의 손이 닿는 난간 및 창호의 표면에는 시행하지 않는다.

4. 시공

가) 도장하기

도장하기의 양은 표준 양에 따르고, 모여들기, 얼룩, 흘러내림, 주름, 거품, 붓 작업 등의 결점이 생기지 않도록 균등하게 도장한다.

나) 보양

도장 면에 오염, 손상을 주지 않도록 주의하고, 미리 도장할 곳의 주변, 바닥 등은 필요 따라 적당한 보양작업을 한다.

다) 정리, 정돈 및 재해방지

배합장소 및 작업장은 잘 정리, 정돈하고 청소하여 두며, 대패 밥 종이 등 분진이 날아다니지 않게 한다.

사용한 연마지, 빈 통, 양생지 등도 청소 및 처분한다. 가연성 도료를 취급할 때에는 화기를 엄금하고, 도료가 묻은 헝겊 등은 산화 열의 축적으로 자연활화가 될 우려가 있으므로 안전한 장소에 절리하고, 그 폐품은 속히 현장 밖으로 폐기 처분한다.

라) 붓 도장

붓 도장은 일반적으로 평행균등하게 하고 도료 량에 따라 색깔의 경계, 구석 등에 특히 주의하며 도료 얼룩, 도료 흘러내림, 흐름 거품, 붓 자국 등이 생기지 않도록 평활하게 한다.

마) 롤울러 도장

로울러 도장은 붓 도장보다 도장속도가 빠르다. 그러나 붓 도장 같이 일정한 도막의 두께를 유지하기가 매우 어려우므로  표면이 거칠거나 불규칙한 부분에는 특히 주의를 요한다.

바) 스프레이 도장

스프레이 도장 거리는 뿜칠 도장 면에서 30cm를 표준으로 하고 압력에 따라 가감한다. 스프레이 도장할 때에는 매끈한 얻을 수 있도록 하고, 항상 평행이동하면서 운해의 한 줄마다 스프레이 도장 나비의1/3정도를 겹쳐 뿜는다. 각의 스프레이 도장 방향은 전회의 방향에 직각으로 한다. 매회의 에어스프레이는 붓 도장과 동등한 정도의 두께로 하고 2회분의 도막 두께를 한 번에 도장하지 않는다. 에어리스 스프레이는 1회 도장에 두꺼운 도막을 얻을 수 있고 짧은 시간에 면적을 도장할 수 있다.

5. 연마

가) 연마 재료

연마재의 입도 ,연마포, 연마지, 내수연마지는 다음의 규격에 합격하는 것으로 한다.

나) 연마지 갈기

각 공정의 연마지 갈기는 밑층 도장의 도장막이 건조한 다음, 각 층마다 하는 것을 원칙으로 하고 연마지의 입도는 표준규격에  나타난 도장공정의 내용으로 한다. 일반적으로 연마지 갈기는 창호, 수장, 가구 등에 대하여서는 면밀히 하고 일반 구조 체나 옥외의 비늘판, 처마둘레 등 마무리가 고급이 아닌 것은 생략한다. 도장, 건조, 연마를 매회 원칙으로 하며, 정벌도장에 가까울수록 입도가 작은 연마지를 쓰고 차례로 면밀히 한다.

6. 기타사항

가) 공정별 도장검사 기준

○ 도장 후 건조 상태에서 육안으로 재 색채가 나는지 여부

○ 건조 후 손바닥 등에 묻어나지 않아야 한다.

○ 비가와도 씻기지 않아야 한다.

○ 햇볕에 견디어야 하며 변색이 없어야 한다.

○ 기포현상이 없어야 한다.

○ 균일한 색도를 나타내어야 한다.

나) 시공(준공) 검사

○ 바탕처리검사 : 시방 내용대로 바탕처리를 하였는지 검사

○ 상도공사 : 기존 도장된 부분이 완전히 은폐되었는지 검사

○ 준공검사 : 모든 공사가 완료되면 준공계를 제출

다) 하자보증

○ 준공검사 후 만 1년간 하자보수 책임을 지며 하자기간 내에 시공 불합리로 인한 하자 발생시 발주처의 요청헤 의하여 즉시 조치를 취한다.

○ 도장하자의 범위

· 접착 불량으로 인한 페인트 탈락

· 균일하지 못한 도장으로 인한 은폐 불량

· 부분 탈색

· 균열보수 부위의 페인트 및 퍼티재 등 보수부분 탈락

라) 준공 및 준공검사

○ 공사 완료 시 준공관계 서류(완료계, 준공검사원, 공사전후 사진자료 등)를 제출한다.

○ 준공검사 : 서면 준공서류 제출 후 발주처 입회하에 준공검사 실시