제주웰컴센터 영상정보 디스플레이 시스템

구매(설치) 시방서

2022.  03.

--- 목     차 ---

제 1 장.  설 계 설 명 서

제 2 장.  일 반 시 방 서

제 3 장.  공 통 시 방 서

제 4 장.  특 기 시 방 서

제1장 설계 설명서

1. 건 명

제주웰컴센터 영상정보디스플레이 시스템 구매 설치

2. 목 적

제주웰컴센터 플렉시블 영상정보디스플레이 시스템은 각종 영상, 이미지 등을 표출할 수 있도록 설계되어, 운영 PC로부터 DATA를 수신하여 방문객에게 시인도가 높은 영상 및 텍스트 표출을 제공함을 목적으로 설치되어야 한다.

3. 제작 및 설치개요

가. 플렉시블 LED 디스플레이 : 1 Set(천정 거치 등), 내역서 참조

4. 납품 제작 및 설치기간

가. 제주웰컴센터 플렉시블 영상정보디스플레이 시스템은 감독원이 지정하는 장소에 제작 납품 설치하여야 하며, 설치기간은 계약일로부터 40일 이내임

나. 제주웰컴센터 플렉시블 영상정보디스플레이 시스템 구매 설치는 제품 공정 상황에 따라 변동될 수 있으며, 제품 공정에 맞추어 납품 설치 및 시 운전 등을 포함하여야 한다.

5. 입찰 준비

가. 사전 현장 답사 후, 현장 상황에 맞추어 설치해야 하며, 천정 거치 및 바닥 보강 설치는 기본 사항이며 사전 현장 건축공사자와 협의 시공하여야 한다.(시공 및 부속 자재 포함)

나. 구조물 중 표출부 외 마무리는 인테리어 마무리 시공을 기본원칙으로 하되, 사전 감독자 협의하여 진행한다.

다. 구조물 하부는 조명 설치 부분(조명공사 별도)이므로 조명 설치를 위한 간격을 유지하여야 한다.

제2장 일반시방서

1. 일반사항

가. 적용범위

본 시방서는 제주웰컴센터 플렉시블 영상정보디스플레이 시스템 구매 설치에 관한 제품 등의 제작, 구입, 설치, 시운전 및 조정에 적용하며 범위는 시방서 및 도면에 표기되어 있는 모든 사항에 대한 상세 설계, 자재 구매, 기기 제작, 공급, 운반, 시험, 조정 및 시운전(교육지원)등을 포함하며, 본 시방서에 별도로 명시되어 있지 않더라도 당연히 포함되어야 할 세부사항에 대하여는 발주처 및 감독관(책임 감리원)의 지시에 따라 시행하여야한다.

나. 제작 기준

제주웰컴센터 플렉시블 영상정보디스플레이 시스템은 설계도면과 시방서에 준하여 제작하여야 하며, 설계도면이나 시방서에 명기되지 않은 사항은 전기 및 통신 기술기준 및 관련법령, 제 규정에 적합하도록 제작하여야 하며, 설명이 없는 사항이나 의문사항은 감독관 또는 책임감리원의 지시에 따라 제작하여야 한다.

다. 용어의 정의

1) 발주자(발주처)

다른 특별한 기술이 없는 경우이거나 별도의 언급이 없으면 제주관광공사를

의미한다.

2) 계약자(공급자)

본 계약의 시방에 따라 필요한 기타 기술제공을 포함하여 기자재 설비 제작

납품 및 설치를 수행할 회사 또는 법인체를 뜻한다.

3) 감독관(책임 감리원)

본 계약의 수행감독을 위해 발주처에서 지정한 감독관 또는 책임감리원을 말하며 계약자의 현장대리인에 대한 지시, 승인 및 검사는 모두 감독관 또는 책임감리원의 권한과 책임으로 간주한다.

라. 기기 간의 협조

1) 계약자는 공급되는 기기 간의 상호 연동운전을 포함한 설비 운전에 차질이 없도록 하여야 하며, 모든 기기가 하나의 종합적인 시설이 되도록 하여야 한다.

2) 본 건의 제작에 있어서 필요한 경우 타 계약자가 공급 설치하는 기기와의 협조는

감독관 또는 책임감리원을 통하여 협조하여야 한다.

마. 이의의 해석

1) 설계도서에서 정한 사항에 대하여 발주처와 의견 차이가 있을 경우 감독관 및 책임감리원과 협의하도록 한다.

2) 계약자는 시방서 및 설계도면에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 내용에 대해서는 감독관 및 책임 감리원의 유권 해석에 따라야 한다.

3) 계약 및 도면승인 후에 적용규격의 개정 또는 신규 제정이 있을 경우 발주자는 새로운 규격의 적용을 요구할 수 있으며 계약자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

바. 관련 법령 등의 준수

계약자는 제작에 관련되는 제 법규, 제 법령 및 조례 등을 준수하고 제작의 원활한 진척을 계획하며 제 법령과의 적용 운영은 계약자의 부담과 책임으로 행하여야 한다.

사. 관청이나 기타 수속

1) 제작 및 준공에 관련되는 관계관청이나 기타에 대한 제 수속은 계약자가 신속하게 처리하며 이에 소요되는 비용은 계약자의 부담으로 하여야 한다.

2) 관계관청, 기타에 대해 교섭을 필요로 할 때 또는 교섭을 받을 때에는 지체 없이 감독관 및 책임 감리원과 협의하여야 한다.

아. 특허

1) 계약자가 발주처에 제출하는 장치 모델 혹은 기계에 관련한 설계 및 제작공정에 대하여 특허를 갖고 있거나 적용 할 경우에는 적용 계획서를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

2) 계약자는 제출하는 시기, 제작방법 혹은 공정이 제3자의 특허 등을 침해하였을 경우 계약자는 제작도서 제출 시에 사실을 감독관 및 책임 감리원에 알려야 하며, 이로 인한 모든 민사 및 형사책임은 계약자의 책임으로 하여야 한다.

자. 시설의 보전

제주관광공사 웰컴센터 플렉시블 영상정보디스플레이 시스템 구매 설치로 인하여 건축 구조물 또는 시설물 오염 및 이들에 손상을 주거나 파손되었을 경우 계약자의 책임으로 복구 또는 배상하여야 한다.

차. 현장대리인

1) 수급인은 정보통신공사업법 제33조에 의거 현장대리인을 선임해야 한다.

2) 단, 현장대리인의 선정 시 공사 이행에 필요한 제반지식과 경험이 풍부한 자로써 감독관 또는 책임감리원의 승인을 받은 후 LED전광판 시스템의 설치작업 시 현장 지원을 해야 한다.

카. 기기 및 재료(이하 기재로 한다)

1) 사용하는 기재는 모두 신품이어야 하며, 일반적으로 제작하는 제품 중 최상품이어야 한다.

2) 기재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하고, 한국공업규격(K.S)에 제정되어 있는 것은 특기하지 않는 한 이에 적합한 것을 사용하여야 한다.

3) 본 시방서에 의한 자재 및 설비의 적용 규격은 특별히 명기하지 않는 한 KC규격품 및 전자제품 형식 승인 품을 사용하여야 하고, KC품을 적용할 수 없는 경우에는 동등 이상품, 시중 최우량품이나 국제적으로 공인된 규격의 제품을 사용하여야 하며, 자재의 선정은 감독관의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

타. 제작 공정표 및 승인도면

계약자는 제작에 앞서 계약 후 30일 이내에 승인도면 및 세부공정표를 작성하여 감독관 및 책임감리원의 승인을 받아야 하며 제작기간을 엄수하여야 한다. 제작기간에 영향을 미칠만한 사항은 사전에 감독관 및 책임감리원에게 통보하고 적절한 조치를 취하여 규정된 기일 내에 제작을 완료하여야 한다.

파. 사진 제출

계약자는 제작 중, 완성 시의 사진 및 공정별 진행사항에 대한 사진을 촬영하여 납품 도서를 제출하여야 한다.

하. 기기의 성능보증

계약자는 본 계약에 따라 수행한 기재에 대하여 충분한 기술검토를 한 후에 제작도면 승인을 요구하여야 하며 기재의 성능에 대해서는 계약자가 모든 책임을 진다. 만약 시방의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약자는 지체 없이 시방 및 설계도서의 변경 요구를 하여야 하며 대안을 제시하여야 한다. 제시된 대안은 당초 기재의 성능 이상이어야 한다.

갸. 제작의 점검 및 입회

제작 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 조립 또는 조합을 요하는 경우에는 사전에 감독관 및 책임 감리원의 입회 검사를 받아야 한다.

냐. 법령사항

발주처의 동의 없이 계약에 관련된 계약자의 관리, 이윤, 이익관계, 의무에 관한 사항을 전부 혹은 일부일지라도 양도, 하청, 매도 및 이전 등을 할 수 없다.

댜. 제작 및 관리조직

계약자는 본 계약에 따라 제작 및 사업관리를 원활히 추진하여 최적 조건에서 설비가 운용될 수 있도록 공정관리, 설계, 제작 검토, 기자재의 품질, 기능검토 등의 업무수행 인원은 가능한 기술 경험이 풍부한 자로 구성되어야 한다.

랴. 계약자의 책무

1) 계약자는 본 설비의 설계, 제작, 납품, 시험, 검사 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 부품과 설비의 정상 동작 상태에서 파손이나 변형이 없이 완전한 성능을 갖도록 보증하여야 한다.

2) 설비의 제작, 납품에 있어서 기능상 반드시 필요한 부분이 누락 또는 생략되었을 경우 이를 발주처와 협의 후 보완하여야 한다.

3) 시방서에 의한 제작도면 승인, 제작, 감독 및 검사에 합격 되었다 하더라도 기본사양의 성능 발휘에 일반적인 문제가 발생하였을 경우 계약자의 책임 및 부담으로 즉시 수리 또는 교환하여야 한다.

4) 계약자는 제작, 납품되는 설비가 관련 설비와 종합적으로 조화를 이루어 가동될 수 있도록 제작하여야 하며 필요 시 이를 위해 계약자 부담으로 계약물품의 제작과 관련한 제반 사항을 사전에 현장 조사하여 제작에 반영하여야 한다.

먀. 규격보완

계약자는 계약 후 본 설비의 규격을 변경하여야 할 경우 그 사유를 변경 전에 감독관 및 책임 감리원에게 서면 제출하여 승인을 받아야 하며 승인을 받지 않은 변경은 인정되지 않는다.

2. 시험 및 검사

가. 계약자는 제품에 사용되는 모든 부품 및 재료가 본 시방의 필요조건을 만족 시키는가 확인하기 위한 검사를 실시하고 그 결과를 감독관 및 책임 감리원에게 보고하고 자체 관리하여야 한다.

나. 계약자는 시험 및 검사를 위한 요령서(항목, 대상 장비, 기준, 방법 등)를 감독관 및 책임 감리원에게 제출하여 승인을 받아 시험 및 검사를 수행한다.

다. 납품을 위한 품질 적합성 검사를 아래와 같이 제작 중간검사, 공장 시험검사 및 현장시험 검사로 구분한다.

1) 제작중간검사

발주자가 필요로 하여 제작 기간 중 중간검사를 요청 할 경우에 계약자는 이에 응하여야 한다.

2) 현장시험검사(성능검사, 준공검사)

계약자는 현장 시험 검사 시 설치가 완료된 후 현장 시험하여야 하며, 현장 시험

시에는 감독관 입회하에 하여야 한다.

3. 교육 및 훈련

계약자는 공급하는 설비의 운영과 유지관리를 위하여 교육 및 훈련 계획을 수립하여 유지관리 운영요원에 대하여 교육훈련을 실시하여야 한다. 설비운영 및 보수를 위해 계약자는 인수팀 또는 운영팀에 대하여 교육을 실시하여야 하며 교육에 실시되는 소요경비는 계약자 부담으로 실시하여야 한다.

4. 하자보증기간

가. 본 제품은 종합시운전 및 준공 완료 후 2년간 책임을 보증하여야 하며, 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는, 보증기간 내 하자가 발생하였을 시는 계약자 부담으로 즉시 보수하여야 한다.

나. 하자보증기간 중 발생한 하자에 관한 일체의 책임은 계약자가 지며 발주자의 요구가 있으면 계약자는 최단시간 내 기기의 설치 현장에 기술진을 파견하여 수정. 보완 등 제반조치를 취하여야 한다.

5. 승인도서 제출

가. 계약자는 시방서 및 도면에 준하여 제작, 공급될 모든 설비의 제작 도서를 제출하여 승인을 득한 후 착수하여야 한다. 제작도면에 지시된 수정 및 보완사항에 따른 변경내용에 대한 보상은 인정할 수 없으며 제출된 제작도면의 수정, 보완, 요구사항으로 기인한 공기 지연 및 불이익에 대하여 계약자가 책임을 진다.

나. 제작도서 및 제출사항

1) 승인 시방서

2) 제작공정 계획표(현장공정을 고려하여 감독관 및 책임감리원과 협의 후 작성)

3) 제작 및 설치 상세도(A3)

가) LED 전광판 배치도 및 도면

나) 기타 제작 설치 시 필요한 도면

4) 각종 시스템 및 주요 장비 CATALOG (품명, 제작업체, 형식, 규격 등)

5) 예비품 및 공구명세

6) 기타 필요로 하는 도면 등

6. 준공도서 제출

계약자는 제작 및 시운전 완료까지 유지관리상 필요한 준공도서 및 기타 서류일체를 아래와 같은 요령으로 2부를 제본하여 제출하여야 하며, 한글 사용을 원칙으로 하고 원어로 표시할 경우는 한글로 표시 후 괄호로 명기할 수 있다.

가. 준공시방서

나. 납품장비 카달로그 및 사양서

다. 준공도면 (A3)

라. 운영 메뉴얼

마. 사진첩(제작 설치과정 및 설치 후 시험 사진)

바. 발주처에서 요구한 필요 서류 등

7. 포장 및 표시

제주관광공사 웰컴센터 플렉시블 영상정보디스플레이 시스템은 설치 시까지 분진 및 습기가 스며들지 않도록 내 포장한 후 염분이나 물로부터 보호가 충분하도록 포장하여야 하며 포장은 기기별 별도 포장에 의하여야 한다.

8. 납품

가.  계약자는 제작 공정시험 및 검사 완료 후 운반 납품하여야 하며, 납품기한은 계약서에 준하고 설치공사 현장의 사정에 의하여 조정될 수 있으며, 이 경우 납품기한 만료 1개월 전에 계약자에게 통보하여야 하고 계약서의 지체상금은 법령에 의하여 처리하여야 한다.

나. 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다. 단, 조립상태로 운반 및 납품이 불가능할 시는 계약자가 재조립하여 설치하여야 한다.

다. 계약자는 본 건 제작 납품으로 인하여 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를 미연에 방지하며, 만일 사고 발생 시 계약자 책임 및 부담 하에 최단 시일 내로 원상 복구한다.

9. 운반

가. 운반은 지정된 시험을 필한 후 설치 현장의 여건과 타 공사와의 연관성을 고려하여 현장 반입의 가능 여부를 파악하고 감독관 및 감리원의 승인을 득한 후 운반하여 지정된 장소에 하차하여야 한다.

나. 운반 시에는 기기의 파손 및 보호를 철저히 하며, 기기의 손상이나 타 구조물 등의 손상을 준 경우는 계약자의 책임으로 복구하여야 한다.

제3장 공통 시방서

1. 일반사항

가. 설계 및 제작설치에 대한 모든 사항은 타 공정에 간섭이 발생치 않도록 면밀히

검토 후 감독관 및 감리원의 사전 승인을 득한 후 제작 설치에 임하여야 한다.

나. SYSTEM의 구성은 장애로 인한 운영의 차질이 발생치 않도록 충분히 검토

되어야 하며 구조적 안정성을 확보하여야 한다.

다. 제작 설치에 사용되는 모든 자재는 규격품을 사용하여야 하며 규격이 없을 경우

는 시중의 최상품을 사용하여야 한다. 단 자재의 사용은 사전에 감독관 또는 책임

감리원의 승인을 득하여야 하며 자재에 대한 시험성적서 등의 자료 요구에 대하

여는 이에 응하여야 한다.

라. 각종 장치는 열, 진동, 부식에 대비한 충분한 설비를 갖추어야 하며, 긴급 상황 발생 시 신속히 대처할 수 있도록 임의의 조작이 가능하도록 시스템을 설치 하여야 한다.

마. OPERATING에 많은 인원이 소요되지 않고 유지보수에 많은 비용과 인력이 필요하지 않도록 설계 제작되어야 한다.

바. 본 제작시방 항목 외 현장 시공 시 보완 요청되는 사항에 대해서는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하며, 협의사항이 발생 시는 감독관 또는 책임감리원과 협의하여야 한다.

2. 표시소자

가. 가장 최근에 개발된 최신의 제품을 사용하여 설계, 제작하여야 한다.

나. 발광 특성 및 휘도 특성상의 최상의 조건을 부여하기 위하여 표시소자는 제작 당시 생산품을 기준으로 동일 회사의 제품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. LED 소자는 SMD TYPE을 적용하여 넓은 시야각을 확보한다.

라. 표시소자는 COLOR UNBALANCE를 최소화하고, 색상의 균일도를 극대화할 수 있도록 R, G, B의 LED소자를 각각 동일 RANK로 사용하여야 한다.

3. MODULE(표출 UNIT)

가. LED MODULE과 PIXEL제조는 정전기 발생으로 인한 소자의 손실을 최소로 방지할 뿐만 아니라 제품의 균일성 및 PIXEL의 간격을 일정하게 제작함으로써 LED 전광판 표출에 왜곡이 생기지 않도록 제작하여야 한다.

나. 표출면 전체가 일정한 광도와 색조를 유지할 수 있도록 MODULE을 제작하여야 한다.

다. 표시부의 MODULE은 견고하게 설치할 수 있도록 일정 수량의 MODULE을 구조물(캐비넷)에 조립하여야 한다.

라. 장치 간의 접속은 접촉 불량에 의한 장애 등이 발생 되지 않도록 제작되어야 한다.

마. 표시부의 MODULE은 견고하고 무게가 가벼워 구조설계 및 설치가 용이하고 현장 여건상 습기나 분진에 강한 구조로 제작하여야 하며 접촉 불량 등 장애 발생률을 최소화 하여야 한다.

바. 표시부의 MODULE은 습기 및 분진에 대비한 코팅 처리가 되어야 한다.

사. 각 구동회로의 부품은 반도체 소자를 이용하여 완전 무접점 방식을 채택 하여야한다.

아. 전광판 모듈 조립은 지지대에 의해 조립하며 외부의 압력에 의해 탈락이 발생하지

않도록 하여야 하며 보수 시 내부에서 착탈이 용이한 구조로 되어야 한다.

자. 플렉시블 제품으로 모듈 자체가 휘어질 수 있어 커브 형태의 설치가 가능하도록 해야한다.

4. 전광판 전원 제어부

가. 표시 소자의 전원공급 장치는 충분한 용량으로 설계되어야 하며 전원공급은 3상 및 단상 전원을 정류하여 양질의 직류전원을 소자 및 회로에 공급한다.

나. 회로에 공급되는 전원은 정전압, 정전류 회로를 구성하여 전원의 변동에 따른 어떠한 오동작이나 변화도 발생하지 않도록 제작되어야 한다.

다. 운영실에서 사용자가 쉽게 전광판의 전원을 운영실에서 ON/OFF 할 수 있어야 한다.

5. 전광판 구조물

가. 전광판 구조물 설치는 현장 특성을 고려하여 설계하고 제작 설치하여야 한다.

나. LED 전광판 내부는 안전하고 원활한 관리가 이루어 질 수 있도록 구성하여야 한다.

다. LED 전광판 내부에 장착되는 각종 장치의 착탈이 용이하도록 하고 외부의 압력에 의해 장치가 탈락이 발생치 않도록 제작하여야 한다.

라. LED 전광판 철 구조물은 견고히 설치되어야 한다.

마. 현장 반입 제품은 제작공장에서 실시한 검사에 합격한 것이라야 하고 감독관 및 책임 감리원의 요구 시 승인을 받아야 한다.

바. 설치 현장 운반 시 도장 부분의 손상이 발생치 않도록 충분한 조치를 취하여야 하며 손상 시에는 원상태로 복구하여야 한다.

사. LED 전광판의 각종장치는 와샤를 삽입하여 진동에 의한 풀림이 없도록 하여야 한다.

아. 구조물은 수평 및 수직을 정확하게 맞추어 설치하여 LED 전광판 MODULE에

왜곡이 발생하지 않도록 설치하여야 한다.

6. 내부 설치공사

가. LED 전광판과 운영실간의 배선은 충분한 용량의 절연특성이 우수한 전선을 사용하여 기기 간의 동작에 영향을 주지 않아야 한다.

나. 케이블 분기 또는 접속은 분전반, FULL BOX, OUTLET BOX 또는 JOINT BOX

에서 하여야 한다.

다. 배선은 전기설비기술기준, 접지설비, 구내통신설비, 선로설비기술기준, 내선규정 및 소방 설비의 설치, 유지 및 위험물 제조소 등 시설의 기준 등에 관한 규칙 등을 준수하여 설계도면 및 시방서에 의거 시공하여야 한다.

라. 전선 접속에 사용되는 테이프, 커넥터, 단자 및 땜납 등은 규격에 적합하여야 하며, 감독관의 지시에 따른다.

마. 전선의 접속은 배관 내에서 할 수 없으며 배관용 박스, 풀 박스 또는 기구 내에서만 가능하며 점검이 용이하도록 하여야 한다.

바. 각종 장비간의 배선은 은폐시켜 유지관리시 안전사고의 발생을 사전에 대비할 수

있도록 하여야 한다.

사. 배선의 단말에는 적합한 터미널과 점검이 용이하도록 마크밴드 또는 튜브를 사용

하여야 한다.

아. 배선의 분기는 반드시 단자대에서 처리하고, 단자 접속 시 접촉 불량, 단선 등이

생기지 않도록 하여야 한다.

자. SYSTEM 및 표시판의 모든 접합부는 CONVERTER 및 BOLT, NUT를 사용하며, NUT의 사용 부위는 진동을 흡입하는 와샤를 사용하여 진동에 영향을 받지 않도록 하여야 한다.

7. 세부사양

가. 고해상도 전광판 (FULL COLOR)

1) 전광판은 FULL COLOR LED 소자를 사용하며, 전광판에 표출되는 내용은 운영장비와 CONTROLLER에 의해 모든 기능이 수행되며, 각종 이미지 및 영상을 표시부에 표출이 가능하도록 설계 제작하여야 한다.

2) 본 시스템의 전광판을 구동하는 제어기(CONTROLLER)는 운영실에 설치하여        구동할 수 있도록 구성하여야 한다.

나. 화면 표시부 세부사양

1) 2.6mm 전광판(공통사양) : 1식

구 분		사 양 내 역
SIZE	표시면 크기	(W) 13,000 x (H) 1,000
LED MODULE	발광색상	RED, GREEN, BLUE
	모듈수량(표시부)	W52 x H4 = 208 M/D
	모듈 사이즈	W250 x H250 (동등 사양 사이즈 이상)
	전체 해상도	4,992 x 384
	휘도(WHITE 시)	800 nit (cd/㎡)
	가시각도	Hor. 130°, Ver. 130°
	화소간격(PIXEL PITCH)	2.6mm
	LED 수명	100,000시간 이상
	보호등급(Front/rear)	IP40/21
전기용량	최대요구전력(Max)	500W/㎡
	평균소비전력(Avg)	150W/㎡
기타	유지보수	전면 유지보수

제4장 특기시방서

- 총   칙 -

본 시방서는 계약서, 현장설명서, 일반시방서, 공통시방서에서 별도로 명기하지 않은 사항에 대하여 적용한다. 특기시방서의 표기사항과 도면의 표기사항이 서로 상이 할 경우 계약상대자 임의로 해석할 수 없으며 설계취지에 적합하도록 설계자 의견을 들어 감독원과 협의하여 결정한다. 장비사양 등 주요자재의 특정명칭(모델명)이 표기 되었어도 이는 설계를 위한 참조 기준이므로 특정명칭으로 제한하지 않으며 동등품 또는 동등 이상의 특성이 있는 제품으로 설계자의 검토를 거쳐 감독원의 승인 후 사용할 수 있다.

1. 일반사항

가. 적용범위

본 시방서는 제주관광공사 웰컴센터 플렉시블 LED전광판 시스템 구매 설치에 대하여

적용한다.

나. 적용법규

1) 내선 규정

2) 한국 공업 표준 규격

3) 기타 관련 법규

다. 설비범위

1) 계약도서상의 제반 자재에 대한 납품 및 제작 설치

2) 계약도서상의 자재에 대한 설치 조정 및 시험

3) 일반사항 및 특기사항

라. 착공

계약자는 계약 체결 후 지정된 일자에 착공하여야 하며, 착공계, 제작공정 및 공사계획표를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

마. 책임시공

설비는 설계도, 시방서, 사양서에 명기된 바와 같이 설치 완료 후 기능을 완전히 만족시킬 수 있도록 설치하여 설계도 및 시방서에 명기되지 않은 경우에는 필요한 보충적 사양을 감독관 승인을 득하여 성실히 수행하여야 한다.

바. 도면승인

계약자는 시공도면을 감독관의 승인을 받은 후 시공하여야 하며, 기자재는 시방서에 명시된 자재를 사용한다.

사. 설계도면

1) 현장여건으로 인한 설계변경

2) 감독관의 요구에 의한 설계변경

아. 시설물 훼손

시공 중 시설물의 파괴 또는 손상시켰을 경우, 감독관에게 즉시 보고하고 감독관의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 한다.

자. 자재반입 및 검사

현장에 반입된 모든 자재는 감독관의 요구 시 검사를 받아야 하며, 합격된 자재에 한하여 반입되면, 불합격품은 즉시 장외로 반출 시켜야 한다. 또한 반입된 자재는 감독관의 승인 없이 장외로 반출시킬 수 없다.

차. 자재관리

현장에 반입된 모든 자재는 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 하고 손 망실 품목에 대한 일체의 책임은 계약자가 진다.

카. 시험

계약자는 도급설치의 품질 확보를 위하여 장비 제작 납품 시 자체 시험성적서를 제출하여야 하며, 감독관의 요구 시 이를 제출하여야 한다.

타. 준공 및 관련서류

계약자는 설치 완료 후 다음과 같은 관련서류를 편철하여 제출하여야 한다.

1) 준 공 계

2) 준공검사원

3) 준공도면  3부

4) 제품사용설명서  1부

5) 내역서 1부

6) 제품 무상유지보수 확약서  1부

7) 기기 카달로그  1부

8) 제품 보증서  1부

파. 하자보증

준공 후 기기의 불량 또는 설치의 부실로 인한 고장 또는 파손이 발생할 경우 책임을 지고 신속하게 무상으로 수리하거나 교환하여야 하며 준공일로 부터 1년간 품질을 보증하여야 한다. 단 천재지변에 의한 사항은 제외로 한다.

* 예비자재(LED모듈, 칩, 카드, 파워)등 부속자재(2%)를 공급처에 비치하여 신속한A/S가

되도록 한다.

하. 교    육

계약자는 기기 사용방법 및 기타 필요한 사항을 사용자에게 충분하게 교육을 시켜야 한다.

2. 제작(특기)사항

가. 영상 표출부

1) LED 전광판 캐비넷

가) LED Module Unit Case는 Iron으로 제작하여 내구성이 강한 구조이여야 한다.

나) LED전광판은 전면유지보수형 구조로서 LED 모듈과 리시빙 카드, 파워 공급부가

전면에서 분리되는 구조로 제작된 제품이여야 한다.

다) LED와 구조물의 조립 접속장치는 외부인이 쉽게 해체 할 수 없도록 제작하여야 한다.

라) 캐비넷은 수평, 수직을 정확히 맞추어 설치하여 전광판 Module의 외곡이 발생하지

않도록 제작하여야 한다.

2) LED 표시소자

가) LED 표시소자의 Pitch는 2.604mm 간격으로 제작된 제품이여야 한다.

나) LED 표시소자는 SMD1515를 사용하여 ALL Black의 색상을 띄며 시야각은

Horizonal 130°, Vertical 130°이상 혹은 동등 시야각이 확보 되어야 한다.

다) 표시소자는 컬러 언발란스를 최소화 하고 색상의 균일도를 극대화 할 수 있도록

제작한다.

라) LED 표시소자의 밝기는 800nit 이상이여야 한다.

3) LED Unit(표시)

가) 고휘도 발광 다이오드인 LED를 기본 소자로 구성한 실내용 디스플레이로서 설치가

쉬워야 하며 Fan이 없는 무냉각으로 설계하고 소음이 없는 구조로 제작 하여야 한다.

나) 표시부의 화면은 보다 정확하고 선명한 화면표출을 위해 Refresh Rate는 3,840Hz

이상을 유지하여야 한다.

다) Module(표시Unit)은 보수 시 장비 데미지를 최소화 하고 시간절약을 위해 전면에서

탈착이 용이한 구조로 제작 하여야 한다.

라) 1개의 모듈은 인커브 최대 75도로 구부릴 수 있어야 한다.

마) FPC(Flexible Printed Circuit)로 제작한 PCB는 열과 냉기로 인해 쉽게 팽창하고 수축

되어 시간이 갈수록 모듈 간 평탄도가 틀어지는 증상이 발생함으로 Module의 PCB는

FR4 소재로 제작하여야 한다.

바) PCB Soldering pad는 Cooper Pad가 아닌 Golden Pad를 사용하여 안정성을

확보해야 한다.

사) 최대 75도 이상의 만곡이 발생할 경우, PCB기판이 손상받기 전, 대신 파손되도록

설계된 플라스틱 홀더를 각 모듈 후면에 6개 이상 부착하여 기판의 손상을

방지 및 예방하도록 한다.

아) 플라스틱 홀더는 세로로 부착하여 가로 방향으로만 커브가 가능하도록 구성하여

모듈과 모듈 사이의 평탄도가 틀어지지 않도록 해야 한다.

자) 외부충격에서 LED소자를 보호하기 위한 Mask를 부착하여야 한다.

* 상기의 특성을 증명하는 제조사 발행 공급자증명서 제출 必

나. 기기결선

1) 전원 공급부

가) 본 제품은 PSU 전원을 사용하여 안정적으로 전원을 공급해 주어야 하며 에너지

절약 및 환경 오염이 없고 고조파 교란을 감소시키는 제품으로 사용하여야 한다.

2) LED Unit Case

가) LED 유닛 케이스는 측면과 후면이 깔끔하게 처리되기 위해 데이터 UTP케이블은

내부로 처리하여 견고하게 설치 할 수 있도록 한다.

나) 전원 케이블의 경우 연결부와 연결부 사이에 링크되는 길이가 동일하게 맞춰진

케이블을 사용하며 연결부에 접속을 하였을 때 외형적으로 깔끔하게 보여지도록

제작하여야 한다.

다. 영상제어 시스템

1) LED Display System Controller

가) 색상 및 계조기능

- 전광판에 표출되는 영상화면의 Contrast, Bright, Color, Gamma 값 보정 등을

자동 또는 수동으로 조절할 수 있는 기능과 R.G.B의 각각의 계조를 14Bit로 처리

하여 미세 조정 할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

2) 호환성 부문

- LED Unit과 Controller는 원활한 보수를 위하여 호환성이 높은 제품으로 적용 한다.

3) 운영 시스템

- 제어 PC에서 Program으로 전광판 내부로 제어 데이터를 송, 수신하여 제어가

가능한 운영 프로그램이여야 한다.

라. 기타 설비

1) 구조물 설비

- 전광판의 지지 구조물 제작, 설치는 천장 고정형으로 제작한다. 구조물은

제품의 무게를 견딜 수 있는 재질로 제작하여야 하며 부식이나 색상변화가 없도록

검정 무광 분체도장을 하여야 한다.

- LED전광판 함체 하단부 -다운라이트 취부 가능하도록 별도 공간을 제작해야 한다.

(조명 타공 - 9개소, 후면유지보수 공간 필요)

2) 내부설비(2차)

- 메인 분전반으로부터 2차 전기를 수전하여 전광판에 전원을 공급할 수 있도록

하여야 한다.

3) 분전반(전광판 전원공급용)

- 전광판 전원공급 분전반은 전광판 시스템에 안정적인 전원을 공급하기 위한 전원

분배 설비로서 영상표시부에 전원공급을 하여야 하며, 과부하나 기타 이상발생 시

전원을 차단할 수 있도록 구성한다.

마. 볼트 넛트

LED 캐비넷은 구조물 각 Unit의 고정용으로 사용되는 볼트 넛트는 크롬 또는 아연

도금된 것을 사용하여 부식이 없어야 한다.

바. 기타사항

1) 모든 제품은 고급 품질을 사용하여야 하며 허용전류의 3배 이상의 제품을 사용하여야 한다.

2) 각 RACK 및 CABINET의 입. 출력 배선은 PVC 닥트로 마감 처리하여야 한다.

3) 각 부분에 사용되는 볼트, 너트는 아연도금 또는 크롬도금이 된 것을 사용하여야 하며,    반드시 스프링 와샤, 평와샤를 사용하여야 한다.

4) 외부의 결선용 단자는 K.S 제품 또는 동등이 상품을 사용하여야 하며 배선연결 부분은   압착 단자 및 CONNECTOR로 마감처리 되어야 한다.

5) 설치 시스템은 가장 최신 기술이 반영된 제품이어야 한다.

3. 시스템 구성

가. 영상 표출부

1) LED Unit - 13㎡(총면적)

가) LED W 250mm x H 250mm / 2.6mm PITCH MODULE

① Brightness          : 800 nit

② LED Lamp 규격     : SMD1515

③ Gray Level          : 14 bit

④ Cabinet Case        : Iron

나. 영상 제어 Control System

1) LED Controller Unit - 1 Set(동등사양 이상의 제품)

① Control Port         : USB / Ethernet

② Video Signal Input   : HDMI1.4 x 2(mosaic function)

③ Signal Output         : Ethernet Port x 10

2) 운영 PC - 1Set

① Windows 10 Pro

② i5 이상

③ SSD 250GB이상

④ 그래픽카드 : output 2port 이상

3) 모니터 - 1Set

① 22인치

4) 운영 S/W

- 윈도우 S/W 제공

- 웹 서버를 통한 컨텐츠 업로드 및 운영

- 다중 레이어 구성 가능

5) 구조물(고정) 제작설치 - 1 식

가) 천장 고정형

6) 배관 배선공사 - 1 식

가) VIDEO 및 통신 CABLE 배관 배선공사

나) 전광판 내부 전기공사 [2차 전기]

다) 분전반 3상4선 [AC 380V]

7) 전기공사 - 1 식

가) 2차 전기공사는 분기 분전함 제작설치(3상4선 접지용)

8) 예비품(자재) 전체 - 1 식

가) 예비용 모듈 및 부품 리스트(기본제공)

번호	품 명	단위	수량
1	LED Module	EA	6
2	Power supply	EA	2
3	Receiving card	EA	2
4	LED Chip	EA	100
5	Driving IC	EA	20

4. 기기사양

가. LED UNIT 사양(공통사항)

구 분		사 양 내 역
SIZE	표시면 크기	(W) 13,000 x (H) 1,000 (구조물: 13,000 x 1.200 x 650) 도면참조
LED MODULE	발광색상	RED, GREEN, BLUE
	모듈 수량(표시부)	W52 x H4 = 208 Module
	MODULE SIZE
	전체 해상도	4,992 x 384
	휘도(WHITE 시)	800 nit (cd/㎡)
	가시각도	Hor. 130°, Ver. 130°
	화소간격(PIXEL PITCH)	2.6mm
	LED 수명	100,000시간 이상
	보호등급	IP40/21
전기용량	최대요구전력(Max)	500W/㎡
	평균소비전력(Avg)	150W/㎡
기타	유지보수	전면 유지보수

나. 운영 솔루션의 기능

영상 송출 통합 솔루션으로 고객 환경에 맞게 모듈을 구성할 수 있는 어플리케이션 &

Web 기반의 운영 플랫폼

1) 주요 특징

- 로컬 네트워크에서 사용이 가능하도록 윈도우 기반의 S/W를 제공하여야 한다.

- 운영 위치와 관계없이 Web을 통한 컨텐츠 업로드가 가능하여야 한다.

- 마지막으로 송출되는 스케쥴링 영상은 자동으로 재생되어야 한다.

- 웹사이트 및 유튜브 사이트의 영상을 시간 별 스케쥴링을 통한 표출이 가능하여야 한다.

(유튜브 영상 송출의 경우, 영상 부분만 자동 확대되어 디스플레이에 표출되어야 함)

- 지역별 실시간 날씨 표출이 가능하여야 한다.

- 전광판에 송출되는 화면의 모니터링이 가능하여야 한다.

- 송출 S/W는 문제발생 시 웹사이트를 통해 외부에서도 재부팅이 가능해야 한다.

- 전광판에 비디오 신호가 입력되지 않을 때, 제주관광공사 로고가 나오도록 설정이 가능해야 한다.

다. 제품 적용 기술

1) 기계학습을 통한 화질 보정

- 사람의 육안으로 판단이 어려운 미세한 색감 차이를 AI 기반 이미지 분석 기술을 활용

하여 그 차이를 분석하고 불량 픽셀의 검출 및 위치 정보를 알 수 있는 시스템을 적용

해야 한다.

- 적용 기술 과정

(1) 미디어 재생 중간에 프레임 단위의 보정용 이미지를 자동으로 삽입

(R, G, B 색상 별 이미지 구성)

(2) AI 기반 이미지 분석 기술을 사용하여 카메라로 촬영 중인 실제 표출되는 이미지와

보정용 이미지 사이의 칼라 값 차이 분석

(3) 칼라 별 불량 픽셀 검출, 불량 픽셀의 위치 정보 제공

(4) 칼리브레이션 S/W를 통해 픽셀 별 밝기 보정