설치 규격서

○ 설치 및 용역에 관한 내용은 제안요청서, 과업지시서 참조

○ 제품 상세 규격서

분류	용도	수량	기능/성능/규격
서버	지정면세점 WEB 및 온라인면세점 API	4	- 폼팩터 : 2U Rack Type - CPU : 3.0GHz 12core 1CPU 이상(최대 2CPU 지원) - Memory : 64GB 이상(최대 4TB 지원) - Disk ·1.2TB SAS Disk 3개 이상 ·전면 Hot-plug 2.5인치 최대 24개, 후면 6개 이상 지원 ·RAID 0/1/5/6 지원 및 cache 2GB 이상 지원 - I/O · NIC 1Gbps 4port 이상 제공 · PCI-Express Slot 최대 8개 이상 지원 - 기타 · 900W 이상 전원 이중화 및 Hot-plug 지원 · 긴급 복구를 위해 본체에 rest switch 제공 · 내장 DVD-RW, DVD-ROW, Blue-ray등 지원 · 장애시 원인 파악을 위한 Non-Maskable Interrupt 버튼 제공 · 서버 관리 소프트웨어 제공
	지정면세점 WAS	2	- 폼팩터 : 2U Rack Type - CPU : 2.9GHz 16core 1CPU 이상(최대 2CPU 지원) - Memory : 128GB 이상(최대 4TB 지원) - Disk ·1.2TB SAS Disk 3개 이상 ·전면 Hot-plug 2.5인치 최대 24개, 후면 6개 이상 지원 ·RAID 0/1/5/6 지원 및 cache 2GB 이상 지원 - I/O · NIC 1Gbps 4port 이상 제공 · PCI-Express Slot 최대 8개 이상 지원 - 기타 · 900W 이상 전원 이중화 및 Hot-plug 지원 · 긴급 복구를 위해 본체에 rest switch 제공 · 내장 DVD-RW, DVD-ROW, Blue-ray등 지원 · 장애시 원인 파악을 위한 Non-Maskable Interrupt 버튼 제공 · 서버 관리 소프트웨어 제공
	대외포탈 WEB	2	- 폼팩터 : 2U Rack Type - CPU : 3.2GHz 8core 1CPU 이상(최대 2CPU 지원) - Memory : 64GB 이상(최대 4TB 지원) - Disk ·1.2TB SAS Disk 3개 이상 ·전면 Hot-plug 2.5인치 최대 24개, 후면 6개 이상 지원 ·RAID 0/1/5/6 지원 및 cache 2GB 이상 지원 - I/O · NIC 1Gbps 4port 이상 제공 · PCI-Express Slot 최대 8개 이상 지원 - 기타 · 900W 이상 전원 이중화 및 Hot-plug 지원 · 긴급 복구를 위해 본체에 rest switch 제공 · 내장 DVD-RW, DVD-ROW, Blue-ray등 지원 · 장애시 원인 파악을 위한 Non-Maskable Interrupt 버튼 제공 · 서버 관리 소프트웨어 제공
	대외포털 WAS	2	- 폼팩터 : 2U Rack Type - CPU : 2.9GHz 16core 1CPU 이상(최대 2CPU 지원) - Memory : 128GB 이상(최대 4TB 지원) - Disk ·1.2TB SAS Disk 3개 이상 ·전면 Hot-plug 2.5인치 최대 24개, 후면 6개 이상 지원 ·RAID 0/1/5/6 지원 및 cache 2GB 이상 지원 - I/O · NIC 1Gbps 4port 이상 제공 · PCI-Express Slot 최대 8개 이상 지원 - 기타 · 900W 이상 전원 이중화 및 Hot-plug 지원 · 긴급 복구를 위해 본체에 rest switch 제공 · 내장 DVD-RW, DVD-ROW, Blue-ray등 지원 · 장애시 원인 파악을 위한 Non-Maskable Interrupt 버튼 제공 · 서버 관리 소프트웨어 제공
	지정면세점 DB	2	- CPU ·64-bit 표준 UNIX 시스템 ·CPU core당 3.2GHz 6core 이상 ·core 수량만큼 마이크로 파티셔닝 또는 로지컬 도메인 제공 ·CoD 기능 제공 및 chip당 L3 16MB이상 - Memory : 128GB 이상(최대 1TB 지원) - Disk ·600G SAS Disk 2개 이상(최대 8개 이상 내장디스크 지원) - I/O · NIC 1Gbps 4port 및 10Gbps 4port 이상 제공 · 16Gbps Fibre Channel 2Port 이상 제공 · PCI-Express Slot 최대 3개 이상(최대 33개 slot 지원) - 기타 · 64-bit 표준 UNIX OS 및 무제한 동시 사용자 라이선스 제공 · OS 버전 변경에 대한 이전 호환성 및 파티션 Live migration 기능 제공 · 논리 파티션 기능 및 GUI기반 시스템 관리 기능 제공 · 전원 이중화 및 Hot-plug 지원
	지정면세점 개발서버	1	- CPU ·64-bit 표준 UNIX 시스템 ·CPU core당 3.2GHz 1core 이상 ·core 수량만큼 마이크로 파티셔닝 또는 로지컬 도메인 제공 ·CoD 기능 제공 및 chip당 L3 16MB이상 - Memory : 64GB 이상(최대 1TB 지원) - Disk ·600G SAS Disk 2개 이상(최대 8개 이상 내장디스크 지원) - I/O · NIC 1Gbps 4port 이상 제공 · PCI-Express Slot 최대 3개 이상(최대 33개 slot 지원) - 기타 · 64-bit 표준 UNIX OS 및 무제한 동시 사용자 라이선스 제공 · OS 버전 변경에 대한 이전 호환성 및 파티션 Live migration 기능 제공 · 논리 파티션 기능 및 GUI기반 시스템 관리 기능 제공 · 전원 이중화 및 Hot-plug 지원
	스토리지	1	- Controller ·All Flash 전용 아키텍쳐 ·Active-Active Dual Controller ·2.2GHz 16Core 및 128GB DRAM 이상 제공 (SSD 기반 2차 캐시 제외) - Interface : ·16Gbit/s FC 8port 이상 제공 (32Gbit/s FC 및 10Gbit/s iSCSI 각각 최대 8포트 이상 지원 가능) - Disk ·3.84TB SSD 7개 이상 제공(최대 264개 이상 드라이브 지원) ·RADI 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6지원 ·장애 디스크에 대한 copy-back 필요 없는 Hot-Spare 제공 - 기타 · 원격 장애 통보 및 WEB기반의 관리 소프트웨어 제공 · 스토리지 관리 소프트웨어에서 SSD 남은 수명 확인 기능 제공 · 접속 Host별 사용 대역폭 분석 및 조정 가능한 Auto QoS 기능 제공 · 중복 제거 및 압축 기능 제공 · 용량에 관계 없는 내·외부 복제 솔루션 라이선스 제공 · 볼륨내 데이터 사용 빈도에 따라 업무 중 데이터 재배치 기능 제공 · 장애 디스크에 대한 copy-back 필요 없는 Hot-Spare 제공 · 원활한 유지보수 위해 도입되는 WEB/WAS서버 동일 제조사 제품
	POS	70	- 하드웨어 ·본체 : 15“(4:3) pcap, i5 core cpu/8GB mem/128GB SSD ·후면디스플레이 : 15" Monitor Non Touch - Black ·프린터 : Thermal printer ·스캐너 : 1950G 2D 스캐너 ·OS : Windwos 10 IoT EnTerprise 2019 LTSC 64bit ·듀얼 모니터 일체형암 제공 ·Integration of kybd.FC2281 및 Integrated Arm w/Credut Card Filter ·Touch Pad/Pointing Stick Module 및 Wide Cash Drawer SDL ※ POS는 일체형 또는 모든 주변기기포함이며 카드결제장비 외 모든 장비 납품이 기본임(본체,프린터,키보드,스캐너,돈통,고객용모니터 등)
	PDA	10	- 하드웨어 ·2.2GHz Octa-core/4GB RAM/32GB ROM/5“ FHD LCD ·Android 8.1 GMS or 10 GMS/USB케이블, 어댑터, 보호케이스등 ·4,100mAh 배터리/WLAN&LTE/전면5.0M 및 후면 16M 카메라
	서버랙	1	· 19인치 42U 서버랙 · 크기 : H2030XD1000XW600이상 · 재질 : Sheet Steel · MAX Load : 1,000kg · 후면 Cable Duct제공
	KVM	1	· 19" LCD 일체형 - 16 포트 지원 - USB Type 케이블 16식 제공 - 최대해상도 1280x1024 지원 - 푸쉬 버튼, 핫키 - OSD (On-Screen Display) 지원 - 케스케이드 방식 지원
SW	DB암호화	1	기존 운영중인 DB암호화(KsignSecureDB) 소프트웨어 업그레이드 이전 및 고도화 (그룹웨어, 인사관리시스템 포함)
	DB접근제어	1	기존 운영중인 DB접근제어(DBSAFER) 소프트웨어 업그레이드 이전 및 고도화 (그룹웨어, 인사관리 서버 포함)