지정면세점 물류센터 업무용 물품 제작ㆍ구매 시방서

2012. 04

구 매 시 방 서

1. 건명 : 물류센터 업무용 물품 제작ㆍ구매

2. 적용범위 및 납품일자

가. 적용범위 : 제주관광공사 지정면세점 공항 보세창고 물품구입에 대하여 적용한다.

나. 납품일자 : 계약체결일로부터 2012. 4. 27까지로 한다.

품 명	규격(mm)	단위	수량	비 고
자바라콘베어	INSIDE 450, OUTSIDE 620, MAX 4950	EA	2
작업대	100*600*900 분체도장	EA	6
에어캡걸이	1000*900(스텐32∅/1.2T,19∅/1.2T)	EA	6
철재코끼리대차	600*900*950	EA	2
빠의자	최대걸이 600, 최단길이 440 좌석 둘레 330, 받침둘레 380	EA	2
합 계		EA	18

3. 구매요청내역 : 자바라콘베어 외 4종

4. 재료 및 가공법

가. 자바라콘베어

1) 알루미늄 다리를 사용

2) STOPPER 장치 사용

3) 어떠한 제품과도 연결이 가능하면 조절이 가능하다.

나. 작업대

1) 상판 메라민 포밍상판(녹색)사용

2) 철판 CR. 1.0T

3) 뼈대 40/40 앵글

4) 가구제작 공정에 준한다.

다. 에어캡걸이

1) 스탠을 사용한다.

2) 작업담당자와 협의후 제작한다. (사용의 편의를 중시한다.)

라. 철재코끼리대차

1) 캐스터의 교환이 가능한 볼트 조립식

2) 손잡이가 접이식으로 보관이 용이

3) 고무판 장착으로 인한 미끄럼 방지

4) 분체도장 및 열처리 과정으로 내식성 강화되어야 한다.

마. 빠의자

1) 좌석은 심플하면서도 인체의 곡선을 고려해 제작한 것이며, 매우 편안해야 한다.

2) 높이 조절이 가능한 유압조절 밸브가 있어야 한다.

3) 받침은 매우 안전적이어야 한다.

5. 성능검사 및 시험

가. 육안 및 치수검사

1) 주요부품에 대한 기계가공이나 용접 후의 변형유무 또는 치수가 도면에 주어진 형상 및 치수와의 오차이가 없어야한다.

6. 포장 및 운송

가. 제작품은 외부물질이 침입하지 않도록 깨끗이 청소 후 포장하여야 하며, 운송중 외부의 충격에 의해 제품의 기능에 이상이 발생하지 않도록 견고하게 포장한다.

나. 운반용기의 선적, 취급 및 보관은 일반기술 규격을 충족해야 하며 용기에는 인양부분(LIFTING POINTS)이 명확히 표시되어야 한다.

다. 선적, 취급 및 보관에 대한 사항은 문서화하여야 한다.

라. 모든 공급기자재의 포장, 선적 및 납품 전 보관은 공급자 부담이며, 이로 인하여 발생되는 운송, 선적, 하역 또는 보관중의 기자재 손실, 파손 및 품질저하 등이 없어야 한다.

7. 품질보증

가. 계약자는 본 시방서의 구매요건을 엄수하여 물품을 제작ㆍ납품하여야 한다.

나. 계약자는 제작ㆍ납품한 물품의 품질에 대한 보증 및 1년간의 무상A/S를 보장하여야 한다.