『2017년 제주관광공사 시내면세점 POS 장비 추가 구매』를 위한

과 업 지 시 서

2017. 2.

제주관광공사

소 속	직 위	성 명	전 화 번 호	e-mail
경영전략처	부서원	김훈경	064-766-9130	sabiz3856@ijto.or.kr
경영전략처	팀장	오우종	064-740-6022	sunflower@ijto.or.kr

I. 일반조건

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 『2017년 제주관광공사 시내면세점 POS장비 추가 구매』

나. 사업기간 : 계약일로부터 45일

다. 주관기관 : 제주관광공사

라. 주관부서 : 경영전략처

2. 목 적

본 지침서는 제주관광공사(이하 “발주처”이라 한다)에서 구매하고자 하는 POS장비(이하 면세점 판매시스템이라 한다)를 납품, 설치함에 있어 계약상대자(이하 “계약상대자”라 한다)와의 계약관련 일반사항 및 수행해야 할 과업내용, 지원사항 등 세부 내용을 규정하는데 그 목적이 있다.

3. 적용범위

면세점 판매시스템의 납품‧설치 및 도입 물품의 정상적인 운영과 지원에 관한 제반 사항을 포함한다.

4. 조건(아래조건을 모두 만족할 것)

가. 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에          의한 소정의 자격을 갖춘 업체로, 해당 물품을 생산 또는 납품이 가능한 업체

나. 소프트웨어산업진흥법 제24조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)로 신고된 업체

다. 본 입찰은 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』 제4조, 동법 시행령 제2조의2 및『소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법』 제2조에 따른 소기업 또는 소상공인으로서 『중․소기업․소상공인 및 장애인기업 확인요령』에 따라 소기업․소상공인확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체이어야 합니다.

5. 수행 내용

가. 하드웨어(POS) 납품·설치(별첨1 “세부규격서”에 준함)

나. 소프트웨어(S/W Upgrade) 납품 및 설치지원(기존 설치된 소프트웨어 사양에 준함)

다. 물품 조립 및 프로그램 셋팅, 테스트, 설치는 제주관광공사 시내면세점에서 진행      한다. (위치는 중문롯데호텔)

라. 도입 물품의 운영을 위한 교육 및 기술 지원

마. 납품수량 : POS 5대

6. 규 격

별첨1의 “POS 세부 규격서” 참조

7. 납품 및 설치장소

납품 및 설치장소 : 제주관광공사 시내면세점 및 지정장소

8. 납품 및 설치기한

계약일로부터 45일 이내

9. 무상유지보수기간

검수완료일로부터 1년 이상

II. 특수조건

1. 적용범위

본 특수조건은 제주관광공사에서 구매하고자 하는 면세점시스템을 납품, 설치함에 있어, 일반조건에 명시되지 않은 구축조건, 납품 및 설치, 검사, 교육 및 기술지원, 유지보수 및 사후관리, 지체상금, 보안 통제, 지적재산권 및 기타 수행해야 할 세부사항을 포함한다.

2. 구축조건

가. “계약상대자”는 도입 물품의 납품 및 설치를 하자 없이 수행하여 “발주처”의 목적달성에 지장을 초래하지 않아야 한다.

나. “계약상대자”는 “발주처”의 요구한 물품 전체를 일괄 납품하여 설치하여야 한다.

다. “발주처”는 “계약상대자”의 납품‧설치하는 내용이 규격서에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치 변경을 요구할 수 있으며, “계약상대자”는 이에 응하여야 한다.

라. “계약상대자”는 검수 완료 후라도 본 사업에 대해 “계약상대자”의 책임으로 발생되는 모든 사고와 “발주처”의 손해에 대해 전적으로 배상조치를 하여야 한다.

마. 본 지침서에 대해 이견이 있을 시는 “발주처”의 해석에 따르고, 지침서에 명시되지 않은 사항은 “발주처”의 해석과 일반관례에 따른다.

바. 본 지침서는 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항이 있더라도 “계약상대자”는 운영상 문제가 발생되지 않도록 사전조치를 하여야 한다.

3. 납품 및 설치

가. “계약상대자”는 도입 물품의 순조로운 납품‧설치를 위하여 아래의 서류를 준비하여 “발주처”에게 제출하여야 한다.

1) 계약시 제출 서류

- 사업자등록증, 인감증명서, 국세 및 지방세 납세증명서, 사용인감계 등

2) 계약 후 7일 이내 제출

- 착수계(공문발송), 제품 납품·설치 일정표, 납품물품 상세규격서, 설치기술자의        보안서약서 각 2부 등

3) 장비납품·설치 완료 후 제출

- 완료계(공문발송), 청구서, 품목별 단가명세서, 물품 설치공정 사진첩,       하자보증증권, 납품 제품의 시리얼번호대장 각 3부

나. “계약상대자”는 물품 규격서에 근거하여 모든 물품을 납품해야 하며, 규격서의 내용을 위배하여 납품할 경우 “발주처”는 계약을 파기할 수 있으며 이에 대한 책임은 전적으로 “계약상대자”가 진다.

다. 납품‧설치되는 물품은 반드시 제조사의 정품, 완제품으로 공급되어야 하며, 필요한     추가 부품 또한 제조사의 정품을 사용하여야 한다.

라. “을”이 납품하는 물품은 검수완료일 기준으로 단종 되는 것이어서는 안 되며, 이 경우 동종‧동급 이상의 제품으로 교체하여 납품해야 한다.

마. 납품 물품은 “발주처”가 지정하는 장소에 설치해야 하며, 물품 설치 과정 및 설치 중 발생하는 안전사고로 인한 행정적, 기술적 제반 비용과 그에 따른 처리 비용은 “계약상대자”가 부담한다.

바. 물품의 설치는 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업하여야 하며, 설치에 필요한 각종 부대장비, 소모품 등은 “계약상대자”가 적시에 무상으로 공급하여야 한다.

사. “계약상대자”는 물품 설치에 있어서 기존 정보시스템 및 전원설비와 맞도록 필요한 모든 사항을 조치하여야 한다.

4. 검 사

가. “계약상대자”는 “발주처”가 지정한 장소에 물품을 납품‧설치하고 서면으로 검사 요청을 하여야 한다.

나. 물품 규격의 확인은 별도의 물품 규격서의 내역에 따르며, 규격 확인이 어렵거나  미흡한 경우에는 “계약상대자”가 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인 과정을 통하여 규격에 합당함을 입증하여야 한다.

다. 검사 과정 중 “발주처”가 수정 및 보완 사항을 제시하면 “계약상대자”는 즉시 이를 수용하여 수정 및 보완 조치하여야 한다.

라. 시스템 검사에 소요되는 제반경비는 “계약상대자”가 부담하여야 한다.

5. 교육 및 기술지원

가. 도입 물품의 효율적인 운영 및 경미한 장애의 자체 조치를 위해 “계약상대자”는 “발주처”에게 필요한 교육 및 기술 지원을 하여야 한다.

나. “계약상대자”는 “발주처”에게 도입 물품의 각종 조작 및 취급설명서를 제공하여야 한다.

다. 향후 본 도입 물품을 확장하거나 타 정보시스템을 연결하고자 하는 경우      “계약상대자”는 이에 최대한 협조하여 관련 기술을 지원하여야 한다.

6. 유지보수 및 사후관리

가. “계약상대자”는 검수완료일로부터 1년 이상의 기간 동안 무상으로 유지보수하여야 한다.

나. 물품 고장 등 장애로 도입 물품을 정상적으로 사용할 수 없을 때뿐만 아니라  성능이 현저히 미비하여 사용자가 불편을 느낄 때에도 “계약상대자”는 필요한 조치를 취해야 한다.

다. “계약상대자”는 유지보수 요청 통보를 받으면 비상연락 체계를 통해 4시간 이내에 현장에 도착하여 8시간 이내에 장애복구를 완료하여야 한다.

라. 장애로 인해 도입 물품을 장시간 사용할 수 없을 경우에는 “계약상대자”가 보유하고 있는 동일기종 이상의 장비로 교체하여 업무에 차질이 없도록 하여야 한다.

마. 동일 부품에 장애가 30일 이내 3회 이상 발생할 경우 “발주처”의 요구에 따라 “계약당사자” 는 신규 부품으로 교체하여야 한다.

바. 무상 유지보수기간 이내에 소프트웨어의 상위 버전(Version)이 발표될 경우     무상으로 업그레이드하여야 한다.

7. 지체상금

가. “계약당사자”는 정당한 사유 없이 본 계약의 내용을 이행하지 않을 경우 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제30조 및 동법 시행령 제90조에 따라 “발주처”에게 지체상금을 납부하여야 한다.

나. 지체상금률은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 시행규칙 제75조에     따라 1000분의 0.8로 한다.

8. 보안 통제에 관한 사항

가. “계약상대자”는 물품 납품‧설치시 “발주처”의 요구하는 보안 사항을 충실히 수행하여야 한다.

나. “계약상대자”는 본 사업 관련 내용 및 제반 자료는 물론 사업 수행 과정에서 발생한 모든 정보를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 누출하지 못하며, 이를 위반하여 발생한 일체의 사고에 대해 민‧형사상 책임을 진다.

다. “계약상대자”는 사업 수행과 관련된 제반 자료 및 사업 수행 과정에서 발생한 모든 정보를 사업 완료 즉시 “발주처”에게 제출하여야 하며, 사본을 남기지 않아야 한다.

9. 지적재산권에 관한 사항

가. 납품되는 물품에 대하여 면허, 특허권, 의장권, 공업소유권, 지적소유권, 실용신안, 상표권 등 포괄적인 의미의 지적재산권의 침해로 인하여 소송이나 분쟁과 같은 문제가 발생할 경우 이로 인한 책임과 비용은 “계약상대자”가 전적으로 부담하며 “발주처”는 이로부터 면책된다.

10. 기타사항

가. 물품 규격서의 내용에 수정이 필요할 경우 “발주처”와 “계약상대자”는 별도의 합의서를 작성하여 사업을 진행할 수 있다. 단, 이때 “발주처”의 추가 비용이 발생하지 않아야 한다.

나. 본 계약과 관련하여 분쟁이 있을 경우 관할 법원은 “발주처”의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

<별첨 1 : POS 장비 세부규격>

모 델 : TeamPOS7000A300 * 5대

모델	규격	수량
TeamPOS 7000A300	□ CPU : Intel Sandy Bridge i3-2120(3.3G/L2/3M) □ Memory : 2GB □ Disk : 120GB SSD (플래시 메모리 MLC 이상으로 제공) □ I/O : USB× 5, PUSB (12V) x 3, PUSB (24V) x 1 RS232C x 2, VGA×1, LAN (1000BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) × 1 Cash Drawer × 1, Line OUT × 1 □ Display : 15" TFT color LCD w/ resistive touch PLU키보드, MSR □ PLU키보드	5
KD03847- B101	□ 12.1" TFT color LCD w/ pole stand set □ LCD Cable : PUSB(0.65m), VGA(0.65m)	5
EC-425	□ Cash Drawer, 4Bills/8Coins	5
핸디스캐너	□ QD2400(USB) 2D scanner	5
OS	□ Windows Embedded POSReady7	5
Printer	□ thermal / dot 겸용 Printer	5
UPS	□ 용량 : 500A(300W) □ 배터리 사양 : 6시간 완충 기준 15분간 비상 전력 지원 □ POS테이블에 설치 할 수 있는 크기	5
무선랜카드	□ iPTIME A200U-4dBi	5

* 키보드에 한글 각인 또는 한글 표시 들어가야 함

* 설치비용 포함